Remontdarbi Vircavas pagasta esošās iestādēs un teritorijā 2016.g.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| n.p.k. | Darba nosaukums | mērvienība | daudzums |
|  | Mazlauki Liepu 19-6 |  |  |
| 1. | Demontēt logus un ielikt pakešu logus | 4 gb | 1. 1,46 X1,04 2. 1,45x1,80 3. 1,46x1,25 4. 1,44x0,85 |
| 2. | Demontēt un ielikt balkona durvis | 2gb | 1. 2,18x0,70 2. 2,12x0,66 |
| 3. | Sienas ar koka sienas skapi demontāža | m2 | 1. 2,95x2,46 |
| 4. | Sienas starp tualetes un vannas telpu līdzināšana ar reģipsi | m2 | 1. 2,46x1,20 |
| 5. | Dienas gaismas armatūru ar spuldzēm uzstādīšana | 10gb |  |
| 6. | Montēt iekārtos “Armstrong” tipa mitrumizturīgus iekārtos griestus 60x60 | m2 | 51,05 |
| 7. | Sienu krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 120 |
| 8. | Ieklāt linoleju 43 kl. grīdas segumu | m2 | 70,00 |
|  |  |  |  |
|  | **Biblioteka** |  |  |
| 1. | Līdzināt sienas ar dekoratīvo materiālu ieejas koridorā | m2 | 4 |
| 2. | Tualetes sienu izlīdzināšana ar dekoratīvo materiālu | m2 | 4 |
| 3. | Ieklāt linoleju 43 kl. grīdas segumu | m2 | 5 |
| 4. | Linoleja salīmēšana visā b-kas telpā |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **Sporta halle** |  |  |
| 1. | Sanitāro mezglu demontēšana un jaunu uzstādīšana | gb | Pisuāri 3gb  Tualetes podi 3gb |
| 2. | Dušas klausule kustīgajā vadā uzstādīšana | 6gb |  |
| 3. | Sienas ventilatora režģu nomaiņa un vilkmes motora uzstādīšana | 2gb |  |
| 4. | Kanalizācijas cauruļu maiņa | m | 15 |
|  |  |  |  |
|  | **Tautas nams** |  |  |
| 1. | Sienas sagatavošana un izlīdzināšana kamīnzālē | m2 | 54 |
| 2. | Sienas krāsošana kamīnzālē | m2 | 54 |
|  |  |  |  |
|  | **Vircavas parks** |  |  |
| 1. | Koka šūpoļu izbūve un uzstādīšana | gb. | 1 |
| 2. | Koka solu ar metāla mietiņiem uzstādīšana, izmanotot apstrādāta 10 cm biezu; 25 cm platu un 4 m garu dēli | gb. |  |
|  |  |  |  |
|  | **Vircavas vidusskola** |  |  |
| 1. | Daļēja koka paneļa demontāža | m2 | 40 |
| 2. | Demontētās sienas daļas špaktelēšana un krāsošana ar emulsijas krāsu | m2 | 40 |
| 3. | Koka paneļa krāsošana | m2 | 116 |
| 4. | Špaktelēt, krāsot sienas māc. klasē | m2 | 35 |
| 5. | Dienas gaismas armatūru ar spuldzēm uzstādīšana | gb | 2 |