|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pagasts** | **N.p.k.** | **Ventilēšanas iekārtas atrašanās vieta, adrese** | **Ventilēšanas iekārtas nosaukums, marka, jauda** | **Kādas funkcijas ventilēšanas iekārta veic** | **Skaits, gab.****(A)** | **Apkopju****skaits gadā****(B)** | **Vienas apkopes cena EUR bez PVN****(C)** | **Cena par visu apjomu EUR bez PVN****(A) x (B) x (C)** |
|  | **1.daļa-Svētes pagasta pārvalde** |  |  |
| **Svētes pagasts** | 1 | Straumes iela 5, Jēkabnieki | VTS firmas VS -40-R-RH |   | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Vilces iela 6, Svēte | 1) VTS firmas VS-21-R-RH modelis Gaisu silda no ūdens sistēmas Jauda 2,25kW |   | 1 | 2 |  |  |
| 2) VTS firmas VS-21-R-RMH modelis Elektriskais Jauda 8,8kW | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Vilces iela 6, Svēte. Sporta halle | VTS CLIMA VS-30-R-H , Gaisu silda no ūdens sistēmas Jauda 1,1kW |   | 1 | 2 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
| **2.daļa-Valgundes pagasta pārvalde** |  |
| **Valgundes pagasts** | 1 | Kalnciema vidusskola, „Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 | VENTUS”, PN-1, 1,26 kw | Telpu ventilācija | 1 | 2 |  |  |
| „VENTUS”, PN-2, 0,28 kw | Telpu ventilācija | 1 | 2 |  |  |
| „VENTUS” , PN-3, 0,41 kw | Telpu ventilācija | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Valgundes sporta halle, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 | „MENERGA”, 4,5 kw | Telpu ventilācija, rekuperācija | 1 | 2 |  |  |
| „MENERGA”, 1,3 kw | Telpu ventilācija, rekuperācija | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Valgundes pag. IKSC “Avoti” | Gaisa apstrādes iekārta ar caurplūdi līdz 2000m3/h | Kultūras nama, lielās zāles, gaisa apmaiņu | 1 | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
|  **3.daļa-Kalnciema pagasta pārvalde** |
| **Kalnciema pagasts** | 1 | P I I Mārīte | VTS firmas VS-15-R-PH-T modelis. Jauda 6.68kW | PN-1 izvietots siltummezglā, pie griestiem, tā nodrošinās ēkas Ziemeļu bloka gaisa apmaiņu. | 1 | 1 |  |  |
| VTS firmas NVS 23 PCP modelis. Jauda 6.76kw | PN-2 izvietots ēkas bēniņstāvā, brīvi stāvošs uz pārseguma un paredzēta Dienvidu bloka ventilācijai. | 1 | 1 |  |  |
| 2 | SARC Kalnciema filiāle | Firmas Ostberg kanāla ventilators CK315C.Jauda 0.28kw. Nosūce 1450m3/h | Izvietots ēkas bēniņstāva dienvidu pusē. Nodrošinot tehniskās nodaļas un koplietošanas telpu ventilāciju. | 1 | 1 |  |  |
| Firmas Ostberg kanāla ventilators CK315C. Jauda 0.28kW. Nosūce 1500m3/h | Izvietots ēkas bēniņstāva ziemeļu pusē . Nodrošinot visu esošo telpu ventilāciju. | 1 | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
| **4.daļa-Sesavas pagasta pārvalde** |
| **Sesavas pagasts** | 1 | Tautas nams, ,,Vienības’’ | VTS VS40-R –RH-5400 1.5 KW | Gaisa rekuperācija | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Pirmskolas telp. ,,Vienības’’ | VTS VS30-R-RH-2206, 1.5/54.0 KW | Gaisa rekuperācija | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Zēnu darbnīca ,,Vienības’’ | VENT 200 LK, 0.17 KW | nosūces | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Ēdnīca, ,,Vienības’’ | VENT 200 LK, 0.2 KW | nosūces | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Sporta Halle | VEKA-3000/15, 2.5 KW | pieplūde | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Sporta Halle | WC Decor 200 CR, 0.2 KW /4 gab./ | nosūces | 1 | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
| **5.daļa- Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde** |
| **Jaunsvirlaukas pagasts** | 1 | Skolas iela 2 | VTS – VS21 R-H trīs gabali | gaisa apmaiņu telpās | 3 | 1 |  |  |
| 2 | Skolas iela 4 | SYSTEMAIR | gaisa apmaiņu telpās | 1 | 1 |  |  |
| 3 | IKSC filiāle “Jaunlīdumi” | VTS – VS21 R-H divi gabali | gaisa apmaiņu telpās | 2 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **6.daļa- Elejas pagasta pārvalde** |
| **Elejas pagasts** | 1 | Lietuvas 42 Saieta nams 1 stāvs | REGO 3000 VW - EC | 1 stāva telpu ventilācija | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Lietuvas 42 Saieta nams 2 stāvs | VERSO –R-10-M | 2 stāva telpu ventilācija | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Lietuvas 34 Sākumskola ( abi agregāti atrodas bēniņos ) | Komfovent 3500 HW un Komfovent 2000 HE | 1 un 2 stāva telpu ventilācija | 2 | 2 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **7.daļa- Zaļenieku pagasta pārvalde** |
| **Zaļenieku pagasts** | 1 | Zaļenieku pagasta pārvalde | LGH- 200RX5-E 2000M3/st Pa250 0,55 kw | Pieplūdes - nosūces ventilācija | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Zaļenieku pamatskola | Kanālu ventilatori K2200xl- K150xl 1200m3/st. 8.ventilatori | Mehāniskā nosūces sistēma | 8 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **8.daļa- Līvbērzes pagasta pārvalde** |
| **Līvbērzes pagasts** | 1 | Skolas iela 10 | VTS firmas VS- 40- R-Phjauda 1,5 kw | Gaisa rekuperācija | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Aizupes pamatskola | VTS firmas VS- 30- R-Phjauda 1,5 kw | Gaisa rekuperācija | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Jelgavas iela 19 | VTS firmas VS- 20- R-Phjauda 1,5 kw | Gaisa rekuperācija | 1 | 2 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **9.daļa- Vircavas pagasta pārvalde** |
| **Vircavas pagasts** | 1 | Plāksnīšu iela 2, Vircava, Jelgavas novads (pirmsskolas ēka) | DUPLEX 2500 Multi (5kw\* 2gab) | Ēku ventilācija | 2 | 6 |  |  |
| 2 | Vircavas vidusskola, Vircava, Jelgavas novads | VTS VS- 10-R-PH- 7 (4-4,8 kw) | Klašu telpu ventilācija; skolas virtuves ventilācija | 1 | 6 |  |  |
| 3 | Tautas nams, Vircava, Jelgavas novads | Systemair, VTS, S&P (3,7 kw); Topex FR - 03EL (5kw) | Ēku ventilācija | 2 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| **10.daļa- Platones pagasta pārvalde** |
| **Platones pagasts** | 1 | Platones skola - aktu zāle(iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS | Ventilācija un rekuperācija | 1 | 4 |  |  |
| 2 | Platones skola- sporta zāle (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS | Ventilācija un rekuperācija | 1 | 4 |  |  |
| 3 | Platones skola – ēdnīca (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS | Ventilācija un rekuperācija | 1 | 4 |  |  |
| 4 | Lielvircavas skola – sporta zāle (bēniņos) | Ventus VTS | Ventilācija un rekuperācija | 1 | 4 |  |  |
| 5 | Lielvircavas Muiža – zāle (Bēniņos) | Ventus VTS | Ventilācija un rekuperācija | 1 | 4 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **11.daļa-Glūdas pagasta pārvalde** |
| **Glūdas pagasts** | 1 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-75-R-RH modelis Elektrodzinēja jauda 2,64kW |   | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 6,05kW |   | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 5,42kW |   | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 4,77kW |   | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Nākotne, Skolas iela 3 | Ventus Suply 36KW |   | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Nākotne ,Skolas iela 2 | ATREA DUPLEX 2500 Multi-N modelis Elektrodzinēja jauda 6,00kW |   | 1 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **12.daļa-Vilces pagasta pārvalde** |
| **Vilces pagasts** | 1 | Vilces Tautas nams | Nosūce N-1 (HXM-400; 2180 m3/st), nosūce N-2 (HXM-400; 2180 m3/st), pieplūde P-1 (iekārta ILB/4-250; 1830 m3/st, filtrs EU-3, ūdens sildītājs 17 kW) | Skatītāju zāles (1300m3) gaisa apmaiņa | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Vilces pamatskola-muiža | Ventus, VS-21R-RH,1350m/h ,izejas jauda līdz 11kW | Pieplūdes un nosūces iekārta | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Vilces sporta nams | REMAK,EOS 60-35/30 jauda 30kW max.46A | Pieplūde, nosūce 4 atsevišķi ventilātori | 4 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **13.daļa-Lielplatones pagasta pārvalde** |
| **Lielpatones pagasts** | 1 | Lielplatones tautas nams | VTS Clima VS-30-R-RH |   | 1 | 1 |  |  |
|  | 2 | Lielplatones internātpamatskola | Fläkt Veka-3--23-6-2-3-1, 1,5kW 2835 r pm, filtrs 510mm, plūsmas diapazonā no 0,2 - 1,2 m3 / s | Virtuves pieplūdes un noplūdes ventilācija, papildus kanālu ventilatori no datorklases un mācību virtuves | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  | PVN: |  |
|  |  | Kopā ar PVN: |  |
|  | **14.daļa- Jelgavas novada pašvaldība** |
| **Administrācijas ēka** | 1 | Pasta iela 37, Jelgava  | ENVISTAR ES 400R63D 1,85kw 400v 2,9A | Gaisa vēdināšana un dzesēšana | 1 | 2 |  |  |
| 2 | FLOXOMIX EMM-190-40-H/FD/KS/PN2PO5 2,2kw 230/400v 8,4/4,83 A | Ventilācija | 1 | 2 |  |  |
| 3 | ENVISTAR TOP ATER -10-00-NO-0-00-H-CX 1,48 kw 230 (-1)v 6,4 A | Ventilācija un rekuperācija | 1 | 2 |  |  |
|   | (CLIMAVENETA HED 0021 220V NO-R 6,4 kw 5,6 kw) \*2 iekārtas  | Dzesēšana | 2 | 2 |  |  |
| 4 | CLIMAVENTEM NECS/B0512 BA 82 2000 | Dzesēšana | 1 | 2 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |