**Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai**

Objekts: “Vilces skola 1” teritorijā esošo būvju (palīgēku): kūts un 2 šķūņu nojaukšana, laukakmeņu sienas fragmenta konservācija un teritorijas labiekārtošana,

Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads

1. Demontējot ēku, jāparedz dalīta radušos atkritumu savākšana. Bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu atkritumiem un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Nodrošināt savākto un nodoto atkritumu (gan sadzīves, gan bīstamo, gan ražošanas (būvgružu)) uzskaiti un pēc demontāžas darbu veikšanas iesniegt atskaiti pasūtītājam, norādot nodoto atkritumu veidu, daudzumu un nodošanas vietu uzglabāšanas laukumā, vai poligonā kura apsaimniekotāji normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.
2. Būvgruži tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti tiem atvēlētās vietās, atbilstošos būvniecības atkritumu konteineros. To transportēšanu nodrošina komersants kam ir atbilstoša būvniecības atkritumu (Būvniecības atkritumi pēc atkritumu klasifikatora atbilstoši atkritumu klasei 170904, t.sk. 200301, 170407,170202, 170203) pārvadāšanas atļauja un tie tiek uzskaitīti saskaņa **Ministru kabineta noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”** (izdoti Rīgā 2014.gada 15.aprīlī) noteikto kārtību un tiek nodoti apsaimniekošanai organizācijām, kurām ir atļaujas šo atkritumu apsaimniekošanai.
3. Ēkas nojaukšanas rezultātā (attiecas tikai uz mūra ēku) radušos būvniecības atkritumus (ķieģeļus, betonu, dzelzsbetonu u.c.) nogādāt atkritumu apsaimniekošanas poligonos.
4. Demontējot koka šķūņus, kokmateriālu novietot Pasūtītāja norādītajā vietā tajā pašā teritorijā.
5. Pēc ēku un būvju demontāžas darbiem paredzēt labiekārtot teritoriju (teritorijas apzaļumošana- melnzemes pievešana, izlīdzināšana, zāliena iesēšana) saskaņā ar izstrādāto darba veikšanas projektu.
6. Atbildīgais koordinators par darba aizsardzības prasību izpildi veic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
7. Izpildītājs veic visus darba veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas darbus.
8. Darba veikšanas projektu pirms demontāžas darbiem saskaņot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvaldē un Jelgavas novada būvvaldē.
9. Ēkas demontāžas un labiekārtošanas darbi jāveic saskaņā ar Pretendenta laika grafiku, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.augustam.
10. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, obligāti jāinformē pasūtītājs.

Paredzētie demontāžas darbi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
|
|
|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | **Koka saimniecības ēka Nr.1** |  |  |
| 1 | Esoša jumta seguma demontāža (azbestcementa loksnes), izvešana | m2 | 30 |
| 2 | Demontēt jumta skārda segumu | m2 | 10 |
| 3 | Demontēt dēļu sienas | m2 | 41 |
| 4 | Demontēt jumta spāres | m | 40 |
| 5 | Demontēt latojuma dēļus | m2 | 40 |
| 6 | Azbestcementa lokšņu savākšana un utilizācija | tn | 0,7 |
| 7 | Demontāžas vietas tīrīšana, nolīdzināšana | m2 | 36 |
|  | **Akmens sienas konservācija** |  |  |
| 8 | Akmens sienas augšas konservācija | m2 | 20 |
|  | Grunts TGW vai analogs | kg | 10 |
|  | Betona ziemas java Sakret ZF vai analogs | kg | 300 |
| 9 | Akmens sienas vertikālā konservācija | m2 | 100 |
|  | Grunts TGW vai analogs | kg | 50 |
|  | Betona ziemas java Sakret ZF vai analogs |  | 1500 |
|  | **Koka saimniecības ēka Nr.2** |  |  |
| 10 | Esoša jumta seguma demontāža (azbestcementa loksnes), izvešana | m2 | 102 |
| 11 | Demontēt koka konstrukcijas | m | 103 |
| 12 | Demontēt dēļu sienas | m2 | 113 |
| 13 | Demontēt jumta spāres | m | 94 |
| 14 | Demontēt latojuma dēļus | m2 | 82 |
| 15 | Azbestcementa lokšņu savākšana un utilizācija | tn | 2,4 |
| 16 | Demontāžas vietas tīrīšana, nolīdzināšana | m2 | 70 |
|  | **Mūra saimniecības ēka ar koka šķūņiem** |  |  |
| 17 | Esoša jumta seguma demontāža (azbestcementa loksnes), izvešana | m2 | 86 |
| 18 | Demontēt dēļu sienas | m2 | 29 |
| 19 | Demontēt jumta spāres | m | 84 |
| 20 | Demontēt latojuma dēļus | m2 | 86 |
| 21 | Demontēt ķieģeļu mūri b-250 | m2 | 64 |
| 22 | Demontēt laukakmens pamatus | m2 | 18 |
| 23 | Izrakto pamatu aizbēršana ar granti | m3 | 2,7 |
| 24 | Azbestcementa lokšņu savākšana un utilizācija | tn | 1,8 |
| 25 | Demontāžas vietas tīrīšana, nolīdzināšana | m2 | 86 |
|  | **Būvlaukuma uzturēšana,apsardze,darba drošības tehnika, apzaļumošana** |  |  |
| 26 | Komunikācijas atvienošana (elektrība) | kompl | 1 |
| 27 | Darba drošības pasākumi (brīdinājuma zīmes , nožogojums, u.c) | kompl | 1 |
| 28 | Strādnieku modulis, WC modulis, apsardzes modulis | kompl | 1 |
| 29 | Darba veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana | kompl | 1 |
| 30 | Transportēšanas izmaksas | kompl | 1 |
| 31 | Teritorijas labiekārtošana (melnzemes pievešana 10cm biezumā, līdzināšana, zālāja iesēšana, blietēšana) | m2 | 400 |



1.att. Koka saimniecības ēka Nr.1

****

2.att. Akmens siena

****

3.att. Akmens siena



4.att. Akmens siena

****

5.att. Koka saimniecības ēka Nr.2

****

6.att. Koka saimniecības ēka Nr.2



7.att. Mūra saimniecības ēka ar koka šķūņiem



8.att. Mūra saimniecības ēka ar koka šķūņiem