**Galveno montāžas darbu apjomu un materiālu specifikācija\***

**Ielu apgaismojuma pārbūve, Bērvircava, Sesavas pagasts, Jelgavas novads.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Tips, marka, darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena bez PVN, EUR |
|  | **Materiāli** |  |  |  |
| 1 | 0.4kV kabelis NYY-J 3X1,5 | m | 460 |  |
| 2 | Kabeļu galu apdare EPKT 0015 | gab | 94 |  |
| 3 | Tērauda balsts, cinkots; L=6,5m | gab | 46 |  |
| 4 | Balsta pamats P-1.3 | gab | 46 |  |
| 5 | Konsole L-veida 2.0/2.5, cinkots | gab | 46 |  |
| 6 | Gumijas blīve pamatam | gab | 46 |  |
| 7 | Apgaismojuma LED armatūra Mini Martin 62W (vai ekvivalents)\*\* | gab | 46 |  |
| 8 | Aizsardzības automāts 6A | gab | 46 |  |
| 9 | Savienojuma spailes SV-15 | gab | 46 |  |
| 10 | Kabeļa brīdinājuma lenta | m | 20 |  |
| 11 | Kabeļa aizsargcaurule 50, 450N | m | 20 |  |
| 12 | Smilts | m³ | 1.5 |  |
| 13 | Zālāja sēklas | kg | 2 |  |
| 14 | Palīgmateriāli | objekts | 1 |  |
|  | **Darba apjomi** |  |  |  |
| 1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | m | 20 |  |
| 2 | Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā | m | 20 |  |
| 3 | Tranšejas gultnes sagatavošana ar smilts pievešanu 1 kabelim | m | 20 |  |
| 4 | Kabeļa nosegšana ar smilti (1 kabelim) | m | 20 |  |
| 5 | Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana | m | 20 |  |
| 6 | ZS kabeļa līdz 35 mm² ievēršana caurulē | m | 20 |  |
| 7 | ZS kabeļa līdz 35 mm² gala apdare | gab | 94 |  |
| 8 | Apgaismojuma balsta montāža | gab | 46 |  |
| 9 | Apgaismojuma pamata montāža | gab | 46 |  |
| 10 | Konsoles montāža | gab | 46 |  |
| 11 | Apgaismojuma armatūras montāža | gab | 46 |  |
| 12 | Savienojuma spailes SV-15 montāža | gab | 46 |  |
| 13 | 0.4kV kabelis NYY-J 3X1,5 montāža balstā | m | 460 |  |
| 14 | Automātslēdža montāža | gab | 46 |  |
| 15 | Kabeļu AXMK 4X16 montāža pamatā | gab | 94 |  |
| 16 | Balstu pamatu vietu nospraušana, uzmērīšana | gab | 46 |  |
| 17 | Transports | objekts | 1 |  |
| 19 | Tehniskās dokumentācijas izgatavošana | objekts | 1 |  |
| 20 | Elektriskie mērījumi | objekts | 1 |  |
|  |  | **Kopā bez PVN, EUR** | |  |
|  |  | **PVN 21%, EUR** | |  |
|  |  | **Kopā ar PVN, EUR** | |  |

\* - Lokālo tāmi sagatavot pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 5.pielikuma parauga

\*\*- Ja tiek piedāvāts ekvivalents gaismeklis, tad nepieciešams nodrošināt un norādīt, ka tiktu izpildītas visas parametru prasības, kas norādītas „LED gaismekļa tehniskās prasības” specifikācijā.

Sakarā ar būvobjekta ‘’A-207 (TP-2071-b.nr.24), TP-2073 ‘’Bērvircava’’ Z-3,Z-4,Z-10,TP-2071 ‘’Voitkāni’’ Z-11, Sesavas pag. Jelgavas nov.’’ 2016 gadā tika izbūvētas apakšzemes komunikācijas un atjaunots segums visā trases garumā, atstājot kabeļu cilpas apgaismojuma balstam paredzētās vietās. Vienīgais izņēmums ir pie TP-2073, kur kabelis ir izrakts un ieguldīts līdz transformatora ēkas stūrim un nepieciešams izrakt (zaļajā zonā) līdz esošajai sadalei (kabeļa cilpa guldīšanai atstāta).