**Tehniskā specifikācija**

Objekts: Luģi-1, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads

1. Demontējot ēkas, jāparedz dalīta radušos atkritumu savākšana. Bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu atkritumiem un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Nodrošināt savākto un nodoto atkritumu (gan sadzīves, gan bīstamo, gan ražošanas (būvgružu)) uzskaiti un pēc demontāžas darbu veikšanas iesniegt atskaiti pasūtītājam, norādot nodoto atkritumu veidu, daudzumu un nodošanas vietu uzglabāšanas laukumā, vai poligonā kura apsaimniekotāji normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.
2. Būvgruži tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti tiem atvēlētās vietās, atbilstošos būvniecības atkritumu konteineros. To transportēšanu nodrošina komersants kam ir atbilstoša būvniecības atkritumu(Būvniecībasatkritumi pēc atkritumu klasifikatora atbilstoši atkritumu klasei 170904, t.sk. 200301, 170407,170202, 170203) pārvadāšanas atļauja un tie tiek uzskaitīti saskaņa **Ministru kabineta noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”** (izdoti Rīgā 2014.gada 15.aprīlī) noteikto kārtību un tiek nodoti apsaimniekošanai organizācijām, kurām ir atļaujas šo atkritumu apsaimniekošanai.
3. Ēkas nojaukšanas rezultātā radušos būvniecības atkritumus (ķieģeļus, betonu, dzelzsbetonu,) , pārstrādāt demontāžas vietā ( metālu un stiklu atdalīt pārstrādes procesā) šķembā, frakcijā no 50-70mm.
4. Paredzēt šķembas un būvgružu transportēšanu 0- 25 km attālumam uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu.
5. Pēc ēku un būvju demontāžas darbiem projektā paredzēt labiekārtot teritoriju (teritorijas apzaļumošana- melnzemes pievešana, zāliena iesēšana) saskaņā ar izstrādāto darba veikšanas projektu.
6. Atbildīgais par darba aizsardzības prasību izpildi jeb Darba aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
7. Izpildītājs veic visus darba veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas darbus.
8. Darba veikšanas projektu pirms demontāžas darbiem saskaņot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvaldē un Jelgavas novada būvvaldē.
9. Ēkas demontāža un labiekārtošanas darbi jāveic līdz 2016.gada 30.aprīlim.
10. Pēc demontāžas un labiekārtošanas darbiem Jelgavas novada būvvaldē jāiesniedz izziņa par ēkas neesamību dabā.
11. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, obligāti jāinformē pasūtītājs.

Paredzētie demontāžas darbi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
|
|
|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | **Dzīvojamā māja** |  |  |
| 1 | Esoša jumta segumu demontāža | m2 | 55,00 |
| 2 | Esoša jumta koka konstrukcijas demontāža | m3 | 6,00 |
| 3 | Jumta seguma utilizācija un izvešana.k.1,4 | kg | 300,00 |
| 4 | Ēkas demontāža (ķieģeļu siena) | m3 | 45,00 |
| 5 | Grīdu demontāža | m2 | 40,00 |
| 6 | Pārseguma demontāža | m2 | 35,00 |
| 7 | Pamatu demontāža | m3 | 6,00 |
| 8 | Celtniecības būvgružu drupināšana | m3 | 58,00 |
|  | **Saimniecības ēka** |  |  |
| 9 | Esoša pagaidu jumta seguma demontāža | m2 | 55,00 |
| 10 | Jumta seguma utilizācija un izvešana.k.1,4 | kg | 800,00 |
| 11 | Ēkas demontāža (Aeroc bloku siena) | m3 | 25,00 |
| 12 | Grīdu demontāža | m2 | 55,00 |
| 13 | Pamatu demontāža | m3 | 11,00 |
| 14 | Celtniecības būvgružu drupināšana | m3 | 41,00 |
|  | **Betona stabu un metāla stabiņu žogs** |  |  |
| 15 | Metāla stabiņu un stiepļu žoga demontāža | m | 146 |
| 16 | Betona stabu žoga demontāža | m | 40 |
| 17 | Žoga betona pamatnes demontāža | m3 | 8,00 |
| 18 | Celtniecības būvgružu drupināšana | m3 | 9,00 |
|  | **Būvlaukuma uzturēšana ,apsardze, darba drošības tehnika, apzaļumošana** |  |  |
| 19 | Darba drošības pasākumi (brīdinājuma zīmes , nožogojums, u.c) | kompl | 1,00 |
| 20 | Strādnieku modulis, WC modulis, apsardzes modulis | kompl | 1,00 |
| 21 | Darba veikšanas projekta izstrāde | kompl | 1,00 |
| 22 | Transportēšanas izmaksas | kompl | 1,00 |
| 23 | Elektrības kabeļa demontāža (no uzskaites skapīša līdz mājas pievadam) | m | 45,00 |
| 24 | Teritorijas labiekārtošana (melnzemes pievešana 5cm biezumā, zālāja iesēšana, blietēšana) | m2 | 415,00 |



1.att. Dzīvojamā māja Luģi-1, Kalnciems



2.att. Dzīvojamā māja Luģi-1 (saimniecības ēka), Kalnciems



3.att. Dzīvojamā māja Luģi-1 (metāla stabiņu žogs ar betona pamatiem), Kalnciems



4.att. Dzīvojamā māja Luģi-1 (betona stabu žogs ar betona pamatiem), Kalnciems