SARC Jaunsvirlaukas filiāles

mēbeļu pasūtījuma tehniskā specifikācija

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Pozīcija** | **Apraksts** | **Skaits** | **Izmēri** |
| 1. | **Naktsskapītis ar izbīdāmu virsmu** | a) Materiāls: : LKSP 18mm aplīmēta ar 2mm PVC (gaiša koka tekstūra) b) Materiāls virsmām: LKSP 25mm aplīmēta ar 2mm PVC (gaiša koka tekstūra) c) Atvilktnes mehānisms ''Metabox'' (blum vai analogs) d) Riteņi ar bremzi  e) Metāla rokturis. | 12 | 750x500x400 |
| 2. | **Drēbju skapis** | 1. Materiāls: : LKSP 18mm aplīmēta ar 2mm PVC (gaiša koka tekstūra). 2. Skapja mugursiena 3mm MDF (gaišs vai ar koka tekstūru) 3. Balsta kājas regulējamas. 4. Metāla rokturi. 5. Viras skapītim (blum vai analogs) | 3 | 1750x950x500 |
| 3. | **Gultas rāmis** | 1. Gultas rāmis: lakots bērza masīvkoks, redeles finiera 22-25 mm 2. Riteņi ar bremzi. 3. Izturība līdz 130 kg | 5 | 2100x900(iekšējais)x450 |
| 4. | **Gultas rāmis** | 1. Gultas rāmis: lakots bērza masīvkoks, redeles finiera 22-25 mm 2. Riteņi ar bremzi 3. 1 mala ierobežojoša (redeļu), izņemama 4. Izturība līdz 130 kg | 3 | 2100x900(iekšējais)x450 |
| 5. | **Matracis** | 1. Matracis: atsperu bloks Pocket, piecu zonu, porolons 20mm, tūba, 2. Noņemams stepēts pārvalks. | 8 | 2000x900x170 |