**3.daļa – Apskaņošanas, gaismošanas aparatūras komplekta iegāde Kalnciema kultūras namam.**

Tehnikai izmaksu tāme un specifikācija

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Iekārta | Apraksts | Mērv. un skaits |
| Freneļa tipa prožektors melnā krāsā ar  filtru rāmi un stara  laušanas žalūzijām. | Spuldzes ligzda: GX 9.5  Spuldzes jauda: 1000W CP70  Regulējams gaismas leņķis  Elektrības pievads: AC 230V  Kabeļa garums: 110cm  Svars: 4,2 kg | 8 gab |
| Digitāls 12 kanālu Jaudas dimmera bloks  ar LCD ekrānu | LCD ekrāns  Elektroniskais drošinātājs  Slodzes pārbaudītājs  3 Fāzu elektrības pievads 3x AC 230V  Maksimālā pieļaujamā slodze uz kanāla  10A  Kopājā maksimālā slodze 96A  Svars 30kg | 1gab |
| 24 Kanālu gaismu vadības pults. | 24 kanālu regulatori  48 pārprogramējami kanāli 2 aux kanāli  LCD ekrāns  Iestatāms programmasmaiņas ātrums  Iestatāms programmas pārejas laiks  Elektrības ievads: DC 12V -500mA  Programmu skaits: 48  DMX-512  3p un 5p XLR-F konektors | 1gab |
| Skaņas pults ar USB pieslēgvietu un  iebūvētu efektu procesoru. | Mikrofonu kanāli: 6  Stereo kanāli: 4  Aux kanāli: 3  Subgrupas: 2  Kanālu regulatoru garums: 60mm  Parametriskais Ekvalaizers: 3 joslu  Iebūvēts efektu procesors: 24bitu ar 16 sagatavēm  9 joslu grafiskais ekvalaizers izejai  USB pieslēgvieta | 1gab |
| Radiomikrofonu komplekts.  2 x Radio  rokas mikrofoni 1 x Dubultā uztveršanas  bāze. | Radio  rokas mikrofoni 1 x Dubultā uztveršanas  bāze. Radio mikrofoniem iespējams  mainīt darbības frekvenci.  2x1280 maināmas frekvences, Radimikrofoniem iespējams  mainīt darbības frekvenci.  2x1280 maināmas frekvences,  75m Darbības rādiuss,  Frekvences Stabilitāte: +/-0,005%  Pieslēgvietas: 2x3p XLR Balansēts  2x6,3mm jack nebalansēts  Frekveņču Diapozons: 15-20.000Hz  Uztvērēja kanālu skaits: 16  Elektrības pievads: 12-18V DC 1000mAMikrofona jaudas patēriņš: 100mA  Baterejas: 2xAA 1,5V  Mikrofona korpus: Plastmasa ar metāla  galvu | 1gab |
|
| CD atskoņotājs ar USB pieslēgvietu un  Tālvadības pulti. | 1U CD/USB/MP3 Atskaņotājs  Elektrības pievads: AC 108-260V  Elektrības Patēriņš: 5W  Kompakt diska veidi: Standarta(12cm vai  8cm)  Atskaņošana ātruma kontrole: +/-24%  Austiņu izeja: 6,3mm jack  Audio signāla izeja: Stereo RCA  Audio Rakstīšanas izeja:Stereo RCA  USB: 16gb Atbalsts FAT12/16/32  Svars: 2,75kg | 1gab |
| Divu joslu skanda ar iebūvētu  pastiprinātāju. | Jauda: 400W RMS  Spiediens: 129dB  Pārklājums: 90°x60°  Frekveņču Diapazons: 45hz-20kHz  15'' Zemfrkveņču skaļrunis  1'' Augstfrekveņču skaļrunis  Korpusa materiāls: Composite PP  Svars: 19 kg | 2 gab |
| Drošības trošu komplekts ar karabīni | Garums: 40cm | 16 gab |
| Par64 tipa prožektors melnā krāsā ar  filtru rāmi un vidēja platuma gaismas  leņķi. | Spuldzes ligzda: GX16D  Elektrības pievads: 230V  Spuldze jauda: 1000W  Gaismas leņķis: Vidēja platuma CP62  Kabeļa garums: 65 cm | 8 gab |
| Statīvu komplekts akustiskajai sistēmai  ar transportēšanas somu. | Alumīnija Statīvs ar 35mm cauruli,  Augstums 1220-1900mm, Kravnesība  25kg, Svars 4,4 kg | 1gab |
| Par64 filtru komplekts | Sarkans  Zaļš  Zils  Dzeltens | 8 gab |  | |
| Metāla āķi prožektoru piekāršanai. | Iekaramais svars: 500 kg | 16 gab |  | |
| Daudzkanālu signāla kabelis. | 12 ieejas 4 izejas, 15m 7,4kg | 1 gab |
|  | | |
| Daudzdzīslu elektrības kabelis. | 240V 18x1,5mm2 m 50 | 50 m | |
| Papildmateriāli (kanālu kabeļi, kabeļu gofras, dībeļi, stiprinājumi, skrūves , kontaktdakšas, kontaktligzdas) |  |  |
| Skaņas signāla komutācijas komplekts. | XLR-M uz XLR-F 3x15m, 4x10m , 2x6m,  4x3m 2x1,5m. 2RCA uz 2mono Jack.,  mini jack uz 2mono Jack, XLR-M uz  mono Jack., 2RCA uz XLR-M., | 1 gab |
| Gaismu vadības signāla kabelis | 20m Digitāls AES-EBU 110 Ohm | 1 gab |
| Elektrības kabeļu komutāciju komplekts. | 100m 3x1,5mm2, dubulta izolācija, darba  temperatūra -35°C - +85°C | 1 gab |  | | |
| Iekārtu uzstādīšana, personāla apmācība, transporta izdevumi |  |  |