**Tehniskā specifikācija**

Objekts: Ērgļu iela 4, Vītoliņi, Valgundes pagasts, Jelgavas novads

1. Demontējot ēkas, jāparedz dalīta radušos atkritumu savākšana. Bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu atkritumiem un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Nodrošināt savākto un nodoto atkritumu (gan sadzīves, gan bīstamo, gan ražošanas (būvgružu)) uzskaiti un pēc demontāžas darbu veikšanas iesniegt atskaiti pasūtītājam, norādot nodoto atkritumu veidu, daudzumu un nodošanas vietu uzglabāšanas laukumā, vai poligonā, kura apsaimniekotāji normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt būvniecības atkritumu apsaimniekošanu.
2. Būvgruži tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti tiem atvēlētās vietās, atbilstošos būvniecības atkritumu konteineros. To transportēšanu nodrošina komersants kam ir atbilstoša būvniecības atkritumu (Būvniecības atkritumi pēc atkritumu klasifikatora atbilstoši atkritumu klasei 170904, t.sk. 200301, 170407,170202, 170203) pārvadāšanas atļauja un tie tiek uzskaitīti saskaņā ar **Ministru kabineta noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība”** (izdoti Rīgā 2014.gada 15.aprīlī) noteikto kārtību un tiek nodoti apsaimniekošanai organizācijām, kurām ir atļaujas šo atkritumu apsaimniekošanai.
3. Ēkas nojaukšanas rezultātā radušos būvniecības atkritumus (ķieģeļus, betonu, dzelzsbetonu) pārstrādāt demontāžas vietā (metālu un stiklu atdalīt pārstrādes procesā) sķembā frakcijā no 50-70mm. Pārstrādātos būvgružus transportēt uz Pasūtītāja norādīto vietu 5 (piecu) km attālumā ar līdzināšanu no objekta.
4. Paredzēt pārējo būvgružu transportēšanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu.
5. Pēc ēkas demontāžas darbiem projektā paredzēt labiekārtot teritoriju (teritorijas apzaļumošana- melnzemes pievešana, līdzināšana) saskaņā ar izstrādāto darba veikšanas projektu.
6. Atbildīgais par darba aizsardzības prasību izpildi jeb Darba aizsardzības koordinators saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
7. Izpildītājs veic visus darba veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas darbus.
8. Darba veikšanas projektu pirms demontāžas darbiem saskaņot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvaldē un Jelgavas novada būvvaldē.
9. Ēkas demontāža un labiekārtošanas darbi jāveic līdz 2018.gada 1.oktobrim.
10. Pēc demontāžas un labiekārtošanas darbiem Jelgavas novada būvvaldē jāiesniedz izziņa par ēkas neesamību dabā.
11. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, obligāti jāinformē pasūtītājs.

Paredzētie demontāžas darbi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Daudz. |
|
|
|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
|  | **Dzīvojamā māja** |  |  |
| 1 | Jumta konstrukcijas demontāža (koks) | m3 | 28,00 |
| 2 | Skursteņu demontāža (ķieģelis) | m3 | 10,00 |
| 3 | Koka pārseguma demontāža | m3 | 14,00 |
| 4 | Ēkas demontāža (ķieģeļu sienas) | m3 | 40,00 |
| 5 | Ēkas demontāža (koka sienas) | m3 | 35,00 |
| 6 | Grīdas pamatnes demontāža | m3 | 40,00 |
| 7 | Pamatu demontāža | m3 | 12,00 |
| 8 | Celtniecības būvgružu drupināšana frakcijā 50-70mm | m3 | 102,00 |
|  | **Saimniecības ēka** |  |  |
| 9 | Esošā jumta segumu demontāža (azbestcementa loksnes) | m2 | 110,00 |
| 10 | Jumta seguma utilizācija un izvešana | kompl | 1,00 |
| 11 | Jumta konstrukcijas demontāža (koks) | m3 | 21,00 |
| 12 | Ēkas demontāža (ķieģeļu sienas) | m3 | 42,00 |
| 13 | Grīdas pamatnes demontāža | m3 | 21,00 |
| 14 | Pamatu demontāža | m3 | 14,00 |
| 15 | Koka piebūves demontāža | m3 | 2,00 |
| 16 | Celtniecības būvgružu drupināšana frakcijā 50-70mm | m3 | 77,00 |
|  | **Saimniecības ēka/pagrabs** |  |  |
| 17 | Esošā jumta seguma un konstrukcijas demontāža (koks) | m3 | 12,00 |
| 18 | Ēkas demontāža (koka sienas) | m3 | 7,00 |
| 19 | Ēkas demontāža (ķieģeļu sienas) | m3 | 5,00 |
| 20 | Pamatu demontāža | m3 | 2,00 |
| 21 | Celtniecības būvgružu drupināšana frakcijā 50-70mm | m3 | 7,00 |
|  | **Āra tualetes** |  |  |
| 22 | Tualešu demontāža (koks) | m3 | 3,00 |
|  | **Būvlaukuma uzturēšana ,apsardze, darba drošības tehnika, apzaļumošana** |  |  |
| 23 | Darba drošības pasākumi (brīdinājuma zīmes , nožogojums, u.c) | kompl | 1,00 |
| 24 | Strādnieku modulis, WC modulis, apsardzes modulis | kompl | 1,00 |
| 25 | Darba veikšanas projekta izstrāde | kompl | 1,00 |
| 26 | Pārstrādātā materiāla transportēšanas izmaksas uz Pasūtītāja norādīto vietu ar līdzināšanu | kompl | 1,00 |
| 27 | Būvgružu transportēšanas izmaksas uz apsaimniekošanas poligonu | kompl | 1,00 |
| 28 | Elektrības gaisa vada demontāža līdz elektrības balstiem | kompl | 1,00 |
| 29 | Teritorijas labiekārtošana (melnzemes pievešana 20cm biezumā, līdzināšana) | m2 | 700,00 |



**1.att.** Dzīvojamā māja, Ērgļu iela 4, Vītoliņi



**2.att.** Dzīvojamā māja, Ērgļu iela 4, Vītoliņi



**3.att.** Dzīvojamā māja, Ērgļu iela 4, Vītoliņi



**4.att.** Saimniecības ēka, Ērgļu iela 4, Vītoliņi