**Pielikums Nr.3**

 konkursa Nolikumam

**Identifikācijas Nr. JNP 2017/20**

**Tehniskā specifikācija, Tehniskais, Finanšu piedāvājums**

**Iepirkumam “Brīvdabas āra trenažieru uzstādīšana Jelgavas novada Kalnciema, Lielplatones, Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos”**

**ID Nr. JNP 2017/20**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nosaukums, attēls*** | ***Pasūtītāja prasības*** | ***Pretendenta piedāvājums*** | ***Skaits*** | ***Cena EUR******bez PVN*** | ***Summa EUR******Bez******PVN*** |
| **Kombinētais brīvdabas trenažieris vilkšanai no augšas/Spiešanai no krūtīm sēdus** | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas, rokturi, dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 2 **Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:*** G 1500 -1750
* P 1000 – 1260
* A 1920 – 2100
 |  | 3 |  |  |
| **Slēpošanas trenažieris/ orbitreks nūjotājs** | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas, rokturi, dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 1**Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:*** G 1000 - 1300
* P 600 – 700
* A 1600 – 1660
 |  | 4 |  |  |
| **Kombinētais brīvdabas trenažieris roku saliekšanai / vilkšanai no priekšas**SL129 | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas, rokturi, dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 2 **Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:*** G 2000 -2100
* P 550 - 600
* A 1000- 1080
 |  | 3 |  |  |
| **Trenažieris spiešanai ar kājām sēdus**D:\ANITA\2017\PIEDAVAJUMI\Jelgavas trenazieri\EFT 0210 J.jpg | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas, rokturi, dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 2 **Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:*** G 1750 -2500
* P 490 – 510
* A 1500 – 1900
 |  | 2 |  |  |
| **Brīvdabas trenažieris roku savēršanai/ “Taurenītis”**SL128 | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas, rokturi, dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 2 **Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:** * G 1500 -2000
* P 350 – 750
* A 1500 – 2000
 |  | 1 |  |  |
|  **Ritenis un steperis**D:\ANITA\2017\PIEDAVAJUMI\Jelgavas trenazieri\EFT 0209 J.jpg | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 2 **Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:** * G 1600-2000
* P 350 – 750
* A 1300 – 1700
 |  | 1 |  |  |
| **Vēdera preses un muguras trenažieris**D:\ANITA\2016\CENAS UN KATALOGI\TRENAŽIERI\TOC_0247_Press_Giperekstenzija.jpg | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 1**Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:** * G 1000-1400
* P 1100-1150
* A 1000 – 1050
 |  | 1 |  |  |
| **Velo/steps/kāju izvēršanas-savēršanas trenažieru komplekts**D:\ANITA\2017\PIEDAVAJUMI\Jelgavas trenazieri\EFT 0302 J.jpg | **Materiāls un trenažiera apdares veids:**Trenažieris izgatavots noizturīga metāla konstrukcijas, cinkots un pārklāts ar pulverkrāsas pārklājumu. Trenažiera sēdvirsmas dekoratīvie elementi izgatavoti no izturīga plastikāta. Visas skrūvju vietas ir nosegtas ar plastmasas uzlikām. Komplektā ietilpst metāla armatūra betonēšanai zemē. **Lietotāju skaits:** 3**Lietotāja max. svars:**160 kg**Izmēri mm:** * G 2300-2500
* P 480-750
* A1300 -1700
 |  | 1 |  |  |
| **Kopā EUR bez PVN** |  |  |
| PVN 21%  |  |  |
| Kopsumma EUR ar PVN |  |  |