|  |
| --- |
| **Līguma pielikums Nr.7****Tehniskais- finanšu piedāvājums****Finanšu piedāvājumā iekļauj**  **ventilācijas filtru un materiālu izmaksas (ja nepieciešams)** |
| **Pagasts** | **N.p.k.** | **Ventilēšanas iekārtas atrašanās vieta, adrese** | **Ventilēšanas iekārtas nosaukums, marka, jauda** | **Kādas funkcijas ventilēšanas iekārta veic** | **Filtru izmēri, skaits** | **Skaits, gab.****(A)** | **Apkopju****skaits gadā****(B)** | **Vienas apkopes cena EUR bez PVN****(C)** | **Cena par visu apjomu 2 gadiem EUR bez PVN****(A) x (B) x (C) X 2** |
|  | **Svētes pagasta pārvalde** |  |  |
| **Svētes pagasts** | 1 | Straumes iela 5, Jēkabnieki | VTS firmas VS -40-R-RH |   Telpu ventilācija | 490x490x300/5 4gb. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Vilces iela 6, Svēte | 1) VTS firmas VS-21-R-RH modelis Gaisu silda no ūdens sistēmas Jauda 2,25kW | Telpu ventilācija | 428x286x300/4 8gb. | 1 | 2 |  |  |
| 2) VTS firmas VS-21-R-RMH modelis Elektriskais Jauda 8,8kW | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Vilces iela 6, Svēte. Sporta halle | VTS CLIMA VS-30-R-H , Gaisu silda no ūdens sistēmas Jauda 1,1kW |   Telpu ventilācija | 425x425x400/4 2gb. | 1 | 2 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
| **Valgundes pagasta pārvalde** |  |
| **Valgundes pagasts** | 1 | Kalnciema vidusskola, „Kalnciema vidusskola”, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 | VENTUS”, PN-1, 1,26 kw | Telpu ventilācija | RF M5 432 X 432 X300/4 1gab.PLT G4 594 X 290 X 48 1.gab   | 1 | 2 |  |  |
| „VENTUS”, PN-2, 0,28 kw | Telpu ventilācija | RF M5 432 X 432 X300/4 1gab. | 1 | 2 |  |  |
| „VENTUS” , PN-3, 0,41 kw | Telpu ventilācija | RF M5 432 X 432 X300/4 1gab. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Valgundes sporta halle, Valgundes pagasts, Jelgavas novads, LV-3017 | „MENERGA”, 4,5 kw | Telpu ventilācija, rekuperācija | F7 998 X 757 X 48 1gab. | 1 | 2 |  |  |
| „MENERGA”, 1,3 kw | Telpu ventilācija, rekuperācija | G4 678 X 437 X 48 1gab. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Valgundes pag. IKSC “Avoti”, Saules iela 2, Valgundes pagasts, Jelgavas novads | Gaisa apstrādes iekārta ar caurplūdi līdz 2000m3/h | Kultūras nama, lielās zāles, gaisa apmaiņu | EU3 432 X 432 X 300/4 1gab.G3 595 X 295 X 300/6 1gab. | 1 | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
| **Kalnciema pagasta pārvalde** |
| **Kalnciema pagasts** | 1 | P I I Mārīte, Draudzības iela 15, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads  | VTS firmas VS-15-R-PH-T modelis. Jauda 6.68kW | PN-1 izvietots siltummezglā, pie griestiem, tā nodrošinās ēkas Ziemeļu bloka gaisa apmaiņu. | KE MS 592 X 287 X 300/4 4gab.KE MS 712 X 302 x 250/5 2gab | 1 | 1 |  |  |
| VTS firmas NVS 23 PCP modelis. Jauda 6.76kw | PN-2 izvietots ēkas bēniņstāvā, brīvi stāvošs uz pārseguma un paredzēta Dienvidu bloka ventilācijai. | KE MS 592 X 287 X 300/4 4gab.KE MS 712 X 302 x 250/5 2gab | 1 | 1 |  |  |
| 2 | SARC Kalnciema filiāle,Lielupes iela 27, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads | 1)Firmas Ostberg kanāla ventilators CK315C.Jauda 0.28kw. Nosūce 1450m3/h | Izvietots ēkas bēniņstāva dienvidu pusē. Nodrošinot tehniskās nodaļas un koplietošanas telpu ventilāciju. | nav | 1 | 1 |  |  |
| 2)Firmas Ostberg kanāla ventilators CK315C. Jauda 0.28kW. Nosūce 1500m3/h | Izvietots ēkas bēniņstāva ziemeļu pusē . Nodrošinot visu esošo telpu ventilāciju. | nav | 1 | 1 |  |  |
| 3) Tvaika nosūcējs | ventilācija | KF F5 350x426x200/42gab. | 1 | 4 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
| **Sesavas pagasta pārvalde** |
| **Sesavas pagasts** | 1 | Tautas nams, ,,Vienības’,’ Skolas iela 1 | VTS VS40-R –RH-5400 1.5 KW | Gaisa rekuperācija | KF M5 880X495X500/6 KF M5 880X495X200/6 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Pirmskolas telp. ,,Vienības’’ ,Skolas iela 1 | VTS VS30-R-RH-2206, 1.5/54.0 KW | Gaisa rekuperācija | KF M5 425X425X300/502KF M5 680X495X200/6 | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Zēnu darbnīca ,,Vienības,’ Skolas iela 1’ | VENT 200 LK, 0.17 KW | nosūces | nav | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Ēdnīca, ,,Vienības’’, Skolas iela 1 | VENT 200 LK, 0.2 KW | nosūces | nav | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Sporta Halle, Skolas iela 1 | VEKA-3000/15, 2.5 KW | pieplūde | 710X195X300 10 | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Sporta Halle, Skolas iela 1 | WC Decor 200 CR, 0.2 KW /4 gab./ | nosūces | 1 | 1 |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |
| **Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde** |
| **Jaunsvirlaukas pagasts** | 1 | Skolas iela 2 | VTS – VS21 R-H trīs gabali | gaisa apmaiņu telpās | KF M5 490 X 490 X x300 3gab. | 3 | 1 |  |  |
| 2 | Skolas iela 4 | SYSTEMAIR | gaisa apmaiņu telpās | KF M5 490 X 490 X x300 1gab. | 1 | 1 |  |  |
| 3 | IKSC filiāle “Jaunlīdumi”,Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts | VTS – VS21 R-H divi gabali | gaisa apmaiņu telpās | KF M5 427 X 286 x 300 2gab. | 2 | 1 |  |  |
| 4 | Jaunsvirlaukas pagasta Līdumu filiāle “Kraujas”, Svirlaukas iela 22, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads | SYSTEMAIR | gaisa apmaiņa telpās | KF M5 330 X 330 X 300 1gab | 1 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **Elejas pagasta pārvalde** |
| **Elejas pagasts** | 1 | Lietuvas 42 Saieta nams 1 stāvs | REGO 3000 VW - EC | 1 stāva telpu ventilācija | KF M5 490 x 490 x 300/5 1gab. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Lietuvas 42 Saieta nams 2 stāvs | VERSO –R-10-M | 2 stāva telpu ventilācija | KF M5 490 x 490 x 200/5 1gab. | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Lietuvas 34 Sākumskola ( abi agregāti atrodas bēniņos ) | Komfovent 3500 HW un Komfovent 2000 HE | 1 un 2 stāva telpu ventilācija | KF M5 490X400 X 300/4 1gabKF M5 490X400 X 200/4 1gab | 2 | 2 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **Zaļenieku pagasta pārvalde** |
| **Zaļenieku pagasts** | 2 | Zaļenieku pamatskola,Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads | Kanālu ventilatori K2200xl- K150xl 1200m3/st. 8.ventilatori | Mehāniskā nosūces sistēma | nav | 8 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **Līvbērzes pagasta pārvalde** |
| **Līvbērzes pagasts** | 1 | Līvbērzes pamatskola,Skolas iela 10, Līvbērze, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | VTS firmas VS- 40- R-Phjauda 1,5 kw | Gaisa rekuperācija | KF M5 490 X 490 X 300/5 4gab M5 428x287x 300/4 6gab. | 1 | 2 |  |  |
| 2 | Aizupes pamatskola,"Aizupes pamatskola", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads | VTS firmas VS- 30- R-Phjauda 1,5 kw | Gaisa rekuperācija | KF M5 870x385x 300/8 4gab.KF F5 350x426x 200/4 2gab | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Jelgavas iela 19, Līvbērze, Līvbērzes pagasts | VTS firmas VS- 20- R-Phjauda 1,5 kw | Gaisa rekuperācija | KF M5 850x285x 300/8 4gab | 1 | 2 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **Vircavas pagasta pārvalde** |
| **Vircavas pagasts** | 1 | Plāksnīšu iela 2, Vircava, Jelgavas novads (pirmsskolas ēka) | DUPLEX 2500 Multi (5kw\* 2gab) | Ēku ventilācija | Duplex 2500 Multi ( 5kw 2gb.) Filtri PLT G4 750x495x96 4gb. | 2 | 4 |  |  |
| 2 | Vircavas vidusskola, Vircava, Jelgavas novads | VTS VS- 10-R-PH- 7 (4-4,8 kw) | Klašu telpu ventilācija; skolas virtuves ventilācija | VTS VS-10-R-RH-7 ( 4-4,8 kw) Filtri KF M5 570x280x250/5 PLT G3 570x280x46 2gb. PLT G# 572x272x46 2gb. | 1 | 4 |  |  |
| 3 | Tautas nams, Vircava, Jelgavas novads | Systemair, VTS, S&P (3,7 kw); Topex FR - 03EL (5kw) | Ēku ventilācija |  PN KF F7 590x590x500/4 KF F7 430x439x420/6 2gb. | 2 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PVN: |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kopā ar PVN: |  |
| **Platones pagasta pārvalde** |
| **Platones pagasts** | 1 | "Platones pamatskola", Platone, Platones pagasts, Jelgavas novadsPlatones skola - aktu zāle(iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-21-R-RH | Ventilācija un rekuperācija | KF M5 425x287x 300 4gab. | 1 | 4 |  |  |
| 2 | Platones skola- sporta zāle (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-55-R-RH | Ventilācija un rekuperācija | KF M5 425x287x 300 4gab. | 1 | 4 |  |  |
| 3 | Platones skola – ēdnīca (iekārta atrodas uz jumta) | Ventus VTS VS-10-R-PH-T | Ventilācija un rekuperācija | KF M5 425x287x 300 4gab. | 1 | 4 |  |  |
| 4 | Lielvircavas skola – sporta zāle (bēniņos). Platone, Jelgavas novads | Ventus VTS VS-30\_B.FLT-F5 | Ventilācija un rekuperācija | KF M5 425x287x 300 4gab. | 1 | 4 |  |  |
| 5 | Lielvircavas muiža – zāle (Bēniņos), Platone, Jelgavas novads | Ventus VTS VS-21-B.FLT-F5 | Ventilācija un rekuperācija | KF M5 425x287x 300 4gab. | 1 | 4 |  |  |
| 6 | Lielvircavas muiža - Ēdnīca | Tvaika nosūcējs | ventilācija | KF F5 350x426x 200/4 2gab | 1 | 4 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **Glūdas pagasta pārvalde** |
| **Glūdas pagasts** | 1 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-75-R-RH modelis Elektrodzinēja jauda 2,64kW | KF F5 425x285x400/3 6gab.  | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 6,05kW | PLT G4 570x270x48 3gab.  | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 5,42kW |   PLT G4 570x270x48 3gab.  | 1 | 1 |  |  |
| 4 | Nākotne, Skolas iela 3 | VTS VS-10-R-PH-T modelis Elektrodzinēja jauda 4,77kW | PLT G4 570x270x48 3gab.   | 1 | 1 |  |  |
| 5 | Nākotne, Skolas iela 3 | Ventus Suply 36KW | KF F5 425x285x300/3 4gab.  | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Nākotne ,Skolas iela 2 | ATREA DUPLEX 2500 Multi-N modelis Elektrodzinēja jauda 6,00kW | PLT G4 528x373x46 2gab  | 1 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **Vilces pagasta pārvalde** |
| **Vilces pagasts** | 1 | Vilces Tautas nams, Tautas nama iela 4, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | Nosūce N-1 (HXM-400; 2180 m3/st), nosūce N-2 (HXM-400; 2180 m3/st), pieplūde P-1 (iekārta ILB/4-250; 1830 m3/st, filtrs EU-3, ūdens sildītājs 17 kW) | Skatītāju zāles (1300m3) gaisa apmaiņa | EU-3 | 1 | 1 |  |  |
| 2 | Vilces pamatskola-muiža, Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | Ventus, VS-21R-RH,1350m/h ,izejas jauda līdz 11kW | Pieplūdes un nosūces iekārta | KF SKM5 425x287x 300/4 4gab. | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Vilces sporta nams,"Vilces pamatskola", Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | REMAK,EOS 60-35/30 jauda 30kW max.46A | Pieplūde, nosūce 4 atsevišķi ventilātori | KF M5 592x287x 300/6 1gab. | 4 | 1 |  |  |
| 4 | Vilces sākumskola, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads | Ventilācijasiekārta BLAUBERG VENTILATOREN KMFORT ROTO EC LW1200-2  | Vēdināšana | ROTO EC LW1200-2 700x423x27 6gabROTO EC LW1200-2 700x410x48 6gab | 6 | 1 |  |  |
| 5 | Ventilācijasiekārta BLAUBERG VENTILATOREN BL02 ROTO EC RS+W2  | Vēdināšana | BL02 ROTOR 253x403x48 12gab. | 6 | 1 |  |  |
|  | 6 | Ventilācijasiekārta BLAUBERG VENTILATOREN BLAUBOX EC DW1200-2  | Vēdināšana | BL02 ROTOR 570x460x48 1gab.  | 1 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |
| **Lielplatones pagasta pārvalde** |
| **Lielpatones pagasts** | 1 | Lielplatones tautas nams,Mazplatones iela 2, Sidrabe, Jelgavas novads | VTS Clima VS-30-R-RH |   | 425x425x300/4 4gab | 1 | 1 |  |  |
|  | 2 | Lielplatones internātpamatskola,"Lielplatones internātpamatskola", Lielplatone, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads | Fläkt Veka-3--23-6-2-3-1, 1,5kW 2835 r pm, filtrs 510mm, plūsmas diapazonā no 0,2 - 1,2 m3 / s | Virtuves pieplūdes un noplūdes ventilācija, papildus kanālu ventilatori no datorklases un mācību virtuves | KF M5 892x290x 25 1gab. | 1 | 1 |  |  |
|  |  | Kopā bez PVN: |  |
|  |  | PVN: |  |
|  |  | Kopā ar PVN: |  |
|  | **Jelgavas novada pašvaldība** |
| **Administrācijas ēka** | 1 | Pasta iela 37, Jelgava  | ENVISTAR ES 400R63D 1,85kw 400v 2,9A | Gaisa vēdināšana un dzesēšana | KF M5 892x380x 520/8 2gab | 1 | 2 |  |  |
| 2 | FLOXOMIX EMM-190-40-H/FD/KS/PN2PO5 2,2kw 230/400v 8,4/4,83 A | Ventilācija | KF G3 592x592x 500/6 4gab | 1 | 2 |  |  |
| 3 | ENVISTAR TOP ATER -10-00-NO-0-00-H-CX 1,48 kw 230 (-1)v 6,4 A | Ventilācija un rekuperācija | KF M% 592x400x 520/6 4gab | 1 | 2 |  |  |
|  4 | (CLIMAVENETA HED 0021 220V NO-R 6,4 kw 5,6 kw) \*2 iekārtas  | Dzesēšana | Filtra materiāls | 2 | 2 |  |  |
| 5 | CLIMAVENTEM NECS/B0512 BA 82 2000 | Dzesēšana | Filtra materiāls | 1 | 2 |  |  |
| 6 | Dūmu ventilators ar vārstu un dzinēju SKR/EN8 | Ventilācija | nav | 1 | 2 |  |  |
| 7 | Gaisa aizkaru FRICO (El daļa parbaude)  | Gaisa aizkars | nav | 1 | 2 |  |  |
| 8 | Kompresijas iekārta ar iebūvētu akumulācijas tvertni un cirkulācijas sūkni (Čilleris) K-1 | Kondicionēšana | nav | 1 | 2 |  |  |
| 9 | Gaisa dzesētājs"Sabiana" K-2 | Kondicionēšana | Tīrāmais filtrs | 69 | 2 |  |  |
| 10 | Gaisa dzesēšana.Serveru telpa(Filtru maiņa,freonu pārbaude) K-3 | Kondicionēšana | Filtra materiāls | 2 | 2 |  |  |
| 11 | Ūdens boileris v=50l | UK | nav | 5 | 2 |  |  |
| 12 | Ūdens boileris v=30l | UK | nav | 1 | 2 |  |  |
| 13 | Siltummezglu nopresēšana |  | nav | 1 | 1 |  |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |
|  | PVN: |  |
|  | Kopā ar PVN: |  |

Finanšu piedāvājums kopsavilkums:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena par visu apjomu 2 gadiem EUR bez PVN** |
| Svētes pagasta pārvalde |  |
| Valgundes pagasta pārvalde |  |
| Kalnciema pagasta pārvalde |  |
| Sesavas pagasta pārvalde |  |
| Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde |  |
| Elejas pagasta pārvalde |  |
| Zaļenieku pagasta pārvalde |  |
| Līvbērzes pagasta pārvalde |  |
| Vircavas pagasta pārvalde |  |
| Platones pagasta pārvalde |  |
| Glūdas pagasta pārvalde |  |
| Vilces pagasta pārvalde |  |
| Lielplatones pagasta pārvalde |  |
| Jelgavas novada pašvaldība |  |
| Kopā bez PVN: |  |
| PVN: |  |
| Kopā ar PVN: |  |

**Avārijas izsaukums:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Stundas likmes darba laikā no 8.00-17.00** | **EUR ar PVN** |
| 1 | Darba stundas tarifa likme |  |
| 2 | Transporta izdevumi 1 (viena ) avārijas izsaukuma gadījumā |  |
| **Viena avārijas izsaukuma izmaksas:** |  |