**Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte”**

**MĒBEĻU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS APRAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Mēbeļu nosaukums** | **Mēbeļu apraksts** | **Izmērs (mm)** | **Vienību**  **skaits** | **Mēbeļu attēls** |
| 1. | Biroja krēsls | Uz ritenīšiem, grozāms biroja krēsls ar roku balstiem un augstuma regulēšanu. Apšuvuma materiāls - audums.  **Krāsa:** **pelēka** | Krēsla  augstums 110 cm | 6 | D:\Desktop\1568.jpg |
| 2. | Bērnu krēsliņš ar regulējamo augstumu | Krēsliņš izgatavots no finiera. Krāsots ar krāsu un pārklāts ar laku. Stabils, izturīgs, ar noapaļotiem stūriem. Krēsliņa apdarei izmantota bezkrāsaina laka.  Sēdes vietas **Krāsa:** **sarkana** | Sēdes P 300  Sēdes DZ 300  Krēsla augstums līdz sēdvietai  regulējams: 270,300,330,360 Krēsla A 600 | 20 | D:\Dati\Desktop\img387.jpg |
| 3. | Sienas plaukts ar trauku žāvētāju | Slēgtai plaukts ar divām durvīm, kas paredzēts trauku žāvēšanai un uzglabāšanai.  Korpuss: laminēta skaidu plate 18 mm, malu apdare – PVC 2 mm  **Krāsa: kļava** | P 800 mm  DZ 300 mm  A 560 mm | 6 | http://www.meb.lv/data/img/20090129121549513296.jpg |
| 4. | Sienas piekarināms plaukts | Vaļējais plaukts dokumentiem. Korpuss: laminēta skaidu plate 18 mm, malu apdare – PVC 2 mm  **Krāsa: kļava** | P 800mm  DZ 380mm  A 400mm | 1 | D:\Dati\Desktop\201108021108342024582335_2.jpg |
| 5. | Grīdas plaukts - galds  virtuves telpai | Labajā pusē slēgtais plaukts ar slēdzamām ar atslēgu divām durvīm un starpsienu.  Kreisajā pusē viena atvilktne slēdzama ar atslēgu un divi vaļēji plaukti.  Korpuss: laminēta skaidu plate 18 mm, malu apdare – PVC 2 mm  **Krāsa: kļava** | P 1300  DZ 42  A 760  Atvilktnes A 160  Atvilktnes P 500  (precīzus izmērus saskaņot uz vietas ar pasūtītāju) | 1 | D:\Dati\Desktop\img491.jpg |
| 6. | Grīdas plaukts – galds  virtuves telpai | Labajā pusē viena atvilktne slēdzama ar atslēgu un divi vaļēji plaukti. Kreisajā pusē slēgtais plaukts ar slēdzamām ar atslēgu divām durvīm un starpsienu.  Korpuss: laminēta skaidu plate 18 mm, malu apdare – PVC 2 mm  **Krāsa: kļava** | P 1300  DZ 42  A 760  Atvilktnes A 160  Atvilktnes P 500  (precīzus izmērus saskaņot uz vietas ar pasūtītāju) | 1 | D:\Dati\Desktop\img492.jpg |
| 6. | Skolotājas rakstāmgalds | Galds ar noapaļotiem stūriem un 3 atvilktnēm. Augšējā atvilktne slēdzama ar atslēgu. Starp galda virsmu un atvilktnēm brīva vieta – neliels vaļējais plaukts. Galda virsma 250 mm bieza.  Korpuss:  Laminēta skaidu plate 18 mm, malu apdare – PVC 2 mm  **Krāsa: ķirsis** | P 1200  DZ 600  A 760  Visas atvilktnes vienāda izmēra. | 1 | D:\Desktop\cbbdca536012708dd139f04bfa1ead2b.jpg |
| 7. | Grīdas plaukts – galds  virtuves telpai | Labajā pusē viena atvilktne slēdzama ar atslēgu un divi plaukti ar durvīm ar slēdzeni. Kreisajā pusē slēgti divi plaukti ar slēdzamām ar atslēgu divām durvīm.  Korpuss: Laminēta skaidu plātne 18 mm, malu apdare – PVC 2 mm  **Krāsa: kļava** | P 900  DZ 420  A 760  Atvilktnes augstums 150  (precīzus izmērus saskaņot uz vietas ar pasūtītāju) | 4 | D:\Dati\Desktop\img494.jpg |
| 8. | Dokumentu plaukts | Plaukts 3 plauktu ailes.  Laminēta kokskaidu plātne – 18 mm,  malu apdare – PVC 2 mm. Nesošo elementu un plauktu biezums 18mm. Trīs apakšējās plauktu ailes slēgtas 16mm lamināta durvīm. Abas durvis ar slēdzeni un rokturiem.  **Krāsa: kļava** | P 920  DZ 420  A 1400  Vaļēja plaukta  A 500  Divi slēgtie plaukti vienādā augstumā aptuveni 450 | 1 | D:\Dati\Desktop\img495.jpg |
| 9. | Plaukts izbīdāms dokumentiem | Izbīdāms uz āru plaukts ar divām plauktu ailēm un ar slēdzeni.  Korpuss: Laminēta skaidu plātne 18 mm, malu apdare – PVC 2 mm  **Krāsa: kļava** | P 350  DZ 600  A 1000  Vienas plauktu ailes augstums apmērām 500 | 1 | G:\Mēbeles 2015\VAR149591_1_0.jpg  G:\Mēbeles 2015\41-126204_1_0.jpg |

*Pieņemtie apzīmējumi:* P- platums, DZ - dziļums A – augstums.

***Prasības materiāliem***

*1. Mēbelēm izmantot viegli tīrāmus un veselībai nekaitīgus materiālus.*

*2. Koksnes, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nedrīkst saturēt:*

*• bīstamās vielas, kuras atbilstoši Direktīvai 1999/45/EC ir kancerogēnas, reproduktīvo sistēmu bojājošas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi;*

*• halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus;*

*• gaistošus organiskus savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% no pārklājuma masas.*