**Pielikums Nr.1**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/64

**pieteikums dalībai konkursā**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** | **Jelgavas novada pašvaldība**Reģ.Nr. 90009118031Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| **Pretendents:** |  |
| **Adrese:** |  |
| **Datums:** |  |
| **Pretendenta kontaktpersona:**(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)**Pretendenta Norēķinu konts:** |  |
| **Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**(norādīt informāciju) |  |
| **Citi uzņēmēji:**(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”, ID. Nr. JNP 2017/64, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/*pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/*

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

 2)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. **apņemoties:**
2. veikt iepirkuma „Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”, ID. Nr. JNP 2017/64, izpildi par kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): *summa* EUR (*summa vārdiem euro*), PVN 21%: summa EUR (*summa vārdiem euro*). Kopējā cena ar PVN: *summa* EUR (*summa vārdiem* *euro*),
3. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
4. veikt darbu izpildi saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,
5. apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.
6. apliecinām, ka piedāvājuma derīguma termiņš ir 90 (deviņdesmit) dienas.

**3**. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas**.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.2**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/64

**PIEREDZES APRAKSTS**

**Iepirkumam “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”**

 **ID. Nr. JNP 2017/64**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** |  |
| **Pretendents:** |  |

Realizēto darbu saraksts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Objekta nosaukums un veikto darbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā** **izvirzītajām prasībām)** | **Darbu vērtība EUR bez PVN**  | **Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis)** | **Darbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pretendents darbu sarakstā iekļauj objektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi un pievieno nolikumā norādītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus.Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

*(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)*

**Pielikums Nr.3**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/64

Pretendenta speciālistu saraksts

**Iepirkumam “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”**

 **ID. Nr. JNP 2017/64**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Speciālista vārds un uzvārds** | **Sertifikācijas vai akreditācijas joma** | **Sertifikāta numurs** | **Speciālista paraksts** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ *attiecīgais speciālists* nevarētu piedalīties iepirkuma “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”**,** ID. Nr. JNP 2017/64, realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.4**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/64

**DARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA PIEREDZES APRAKSTS (CV)**

**Vārds, uzvārds:**

**Statuss darbu izpildē:**

**Kontaktinformācija:**

**Tālruņa numurs:**

**E-pasta adrese:**

**Galvenā kvalifikācija**:

Kvalifikācija un pieredze, kas atbilst veicamajam darbam un sniedz skaidru priekšstatu par speciālista kompetences jomām, apraksts.

**Izglītība:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laika periods(no mm.gg. līdz mm.gg.) | Izglītības iestādes nosaukums | Iegūtais grāds, kvalifikācija, specialitāte |
|  |  |  |

**Papildus izglītība:**

Papildus izglītības pasākumi (apmācības, kursi, semināri, u.c.), kuru beigšanu apliecina apliecība, serifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, un kas apliecina piedāvātā speciālista kvalifikāciju atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laika periods(no mm.gg. līdz mm.gg.) | Iestādes nosaukums | Apmācību, kursu, semināru nosaukums, apliecības, sertifikāta Nr. |
|  |  |  |

**Pieredze:**

Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba pieredzi un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu, norādot laika periodu, darba vietu / projektu nosaukumus, veiktos pienākumus.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Laika periods(no mm.gg. līdz mm.gg.) | Pasūtītājs, kontaktpersona, telefona nr. | Speciālista līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze (apjoms izsakāms, kā līgumcena) projekta nosaukums, veiktie pienākumi atbilstoši nolikuma prasībām |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Apliecinājums:**

Es, apakšā parakstījies (-usies):

* apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi,
* piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2017/64.
* apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam (*nosaukums)* iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;
* pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas*:*
	+ *(dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);*
	+ *(dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);*
	+ *(dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);*
	+ *papildināt pēc vajadzības.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds:** |  |
| **Paraksts:** |  |
| **Datums:** |  |

**Pielikums Nr.5**

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/64

**APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS**

**Iepirkumam “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”**

 **ID. Nr. JNP 2017/64**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītājs:** |  |
| **Pretendents:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona** | **Nododamo darbu apjoms (% no darbu kopējās cenas)** | **Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.6**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/64

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

**Iepirkumam “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”**

 **ID. Nr. JNP 2017/64**

Ar šo /*Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese* apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”, ID. Nr. JNP 2017/64, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī:

1. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/*īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam*/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/*īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts*/.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

|  |  |
| --- | --- |
| Apakšuzņēmēja pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.7**

 iepirkuma Nolikumam

**Identifikācijas Nr. JNP 2017/64**

**Finanšu piedāvājums**

**Iepirkumam “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”**

 **ID. Nr. JNP 2017/64**

| *N.p.k.* | *Objekta nosaukums* | *Objekta platība, m2* | *Objekta adrese* | *Piedāvātā summa bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zaļenieku kultūras nams | 883 | Centra iela1, Zaļenieku pagasts |  |
|  | Zaļenieku bibliotēka | 98 |  |
|  | Nākotnes bibliotēkas ēka  | 110 | Skolas ielā 6, Nākotne, Glūdas pagasts |  |
|  | Bramberģes bibliotēka | 80 | Upes iela 12, p/n Nākotne, Glūdas pagasts  |  |
|  | Aktivitāšu centrs | 350 |  |
|  | Nākotnes Saietu nams  | 335 | Skolas iela 14A/6, Nākotne, Glūdas pagasts |  |
|  | “Zīlēni”, muzejs | 107 | Poķi, Platones pagasts |  |
|  | Vilces bibliotēka | 95,6 | Skolas iela 8, Vilces pagasts |  |
|  | Ķīves bibliotēka | 126,3 | Ķīves skola, Vilces pagasts |  |
|  | Bērzvircavas Tautas nams | 799.5 | Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pagasts |  |
|  | Vecsvirlaukas bibliotēka | 74 | Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pagasts |  |
|  | SARC “Eleja”, Bērnu un ģimenes atbalsta centrs,“Kamenīte” pirmsskolas izglītības iestāde | 2847 | Parka iela 11, Elejas pagasts |  |
|  | SARC “Eleja”, Veco ļaužu ēka | 266,9 | Lietuvas iela 19, Elejas pagasts |  |
|  | SARC “Eleja”, Jauniešu māja | 153.4 | Lietuvas iela 19A, Elejas pagasts |  |
|  | Vircavas vsk., Sporta halle | 871 | Vircavas sporta halle, Vircava, Vircavas pagasts |  |
|  | Vircavas pagasta pārvalde | 1320 | „Kamenes”, Vircava, Vircavas pagasts |  |
|  | Svētes pagasta pārvalde | 246,7 | Dzirnavu iela 1, Svētes pagasts |  |
|  | Tautas izglītības un attīstības centrs Agape | 176 | Lielsvētes iela 18-8K, Svētes pagasts |  |
|  | Jēkabnieku bibliotēka | 156,1 | Straumes iela 3, Svētes pagasts |  |
|  | Aktivitāšu centrs “Līvbērze”  | 75 | Jelgavas iela 4B, Līvbērzes pagasts |  |
|  | Līvbērzes pagasta pārvalde | 349,3 | Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts |  |
|  | Kalnciema vidusskolas Radošā māja | 170.54 | Kalnciema skola, Valgunde, Valgundes pagasts |  |
|  | Vircavas vsk., Lielvircavas filiāle | 2227 | "Lielvircavas pamatskola", Lielvircava, Platone |  |
|  | Vircavas vsk., Platones filiāle | 3021 | "Platones pamatskola", Platone |  |
|  | Sesavas pamatskolas Sporta halle | 1006.7 | Skolas iela 1, Sesavas pagasts |  |
|  | Elejas vidusskola | 4008 | Meža prospekts 5, Elejas pagasts |  |
|  | Elejas vidusskolas Darbmācības korpuss | 279 |  |
|  | Elejas vidusskola | 720 | Lietuvas 34, Elejas pagasts |
|  | Staļģenes vidusskola | 5160 | Skolas iela 2, Staļģene Jaunsvirlaukas pagasts |  |
|  | Platones pagasta pārvalde | 473 | Atspulgu iela 4, Platones pagasts |  |
|  | Lielplatones Tautas nams | 572.19 | Mazplatones iela 2, Lielplatones pagasts |  |
|  | Lielplatones pagasta pārvalde  | 1416.1 | Alejas iela 7, Lielplatones pagasts |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kopā bez PVN** |  |
| **PVN** |  |
| **Kopā EUR ar PVN** |  |

Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds,Amats |  |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis |  |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

**Pielikums Nr.8**

iepirkuma Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/64

**LĪGUMS (Projekts)**

**Par elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšanu**

Jelgavā 2017.gada \_\_\_\_\_\_\_

**Jelgavas novada pašvaldība,** reģ. Nr.90009118031, adrese - Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 **(**turpmāk – Pasūtītājs)**,** tās izpilddirektora **Ivara Romānova** personā, no vienas puses, un \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(turpmāk – Izpildītājs), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (abas kopā un katra atsevišķi turpmāk-Puse), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

:

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas nodrošināt un/vai sniegt sekojošu pakalpojumu: **Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana** (turpmāk-Pakalpojums), šī līguma 1.pielikumā norādītajos objektos, atbilstoši Iepirkuma “Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana” tehniskajai specifikācijai.

**2. Darbu nodošana–pieņemšana un norēķinu kārtība**

Par sniegtā Pakalpojuma atbilstību Puses sastāda nodošanas- pieņemšanas aktu, ko paraksta abas Puses. Izpildāmā Pakalpojuma līgumcena Izpildītājam un Pasūtītājam vienojoties noteikta **…………….** euro (……………………….. euro), tajā skaitā iekļaujot ar Pakalpojuma sniegšanu saistīto nodokļu samaksu.

**3. Pakalpojuma apmaksas kārtība**

Pasūtītājs samaksu par pakalpojumu veic nekavējoties pēc Pakalpojuma pieņemšanas un tā nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no tā parakstīšanas brīža.

**4. Izpildītāja pienākumi**

4.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītājam Pakalpojumu līdz 2017.gada 30.novembrim.

4.2. Izpildītājs Pakalpojumu sniedz kvalitatīvi un atbilstoši attiecīgo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Iepirkuma “Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana” tehniskajai specifikācijai šī līguma 1.pielikumā.

4.3. Izpildītājs nodod Pasūtītājam sniegto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem par to sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā tiek atspoguļotas sniegtā Pakalpojuma kvalitātes un apjoma atbilstības Līguma prasībām, kā arī iesniedzot izpilddokumentāciju 2 eksemplāros, t.sk., Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšanas aktu, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6.pielikumam, ar visiem aktā minētajiem pievienojamajiem dokumentiem (darba veikšanas tiesības apliecinošu dokumentu, mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopiju, elektroinstalācijas pieslēgumu shēmu) (skatīt līguma 2.pielikumā).

4.4. Izpildītājs ir personīgi atbildīgs par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un savlaicīgu tā izpildi.

**5. Pasūtītāja pienākumi**

5.1 Pasūtītājs pieņem no Izpildītāja sniegto Pakalpojumu saskaņā ar šī līguma nosacījumiem, par to sastādot nodošanas-pieņemšanas aktu.

5.2. Pasūtītājs Izpildītājam veic samaksu saskaņā ar šā līguma 3. sadaļas nosacījumiem.

**6. Pušu atbildība**

6.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

6.2. Par Līgumā noteiktā Pakalpojuma sniegšanas un/vai nodrošināšanas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas. Pasūtītājam ir tiesības līgumsodu ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas.

6.3. Par jebkuru Līgumā noteiktā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,5% apmērā no Līguma summas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

**7. Nobeiguma noteikumi**

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.

7.2. Līgumu var grozīt, abām pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties.

7.3. Visas pretenzijas un domstarpības, kas saistītas ar Līgumu, Puses risina sarunu ceļā. Ja Puses strīdus nevar atrisināt savstarpēji vienojoties, tos izskata tiesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

7.4. Līgums sagatavots uz 2 (divām) lapām divos eksemplāros ar vienādu juridisko spēku , katrai pusei tiek nodots viens eksemplārs.

**Pušu rekvizīti**

Pasūtītājs: Izpildītājs:

**Jelgavas novada pašvaldība**

Pasta iela37, Jelgava, Latvija, LV-3001

reģ.nr. 90009118031

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

A/S Swedbank

Konts: LV07HABA0551025900443 Konts:

Kods HABALV22

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 I.RomānovsX.Xxxxxxxxx

**Pielikums Nr.9**

iepirkuma Nolikumam

**Identifikācijas Nr. JNP 2017/64**

**Iepirkumam “Elektroinstalācijas (t. sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšana”**

 **ID. Nr. JNP 2017/64**

 **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

* 1. Pretendents veic ***Elektroinstalācijas (t.sk. zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pretestības mērījumu veikšanas pakalpojumu,*** kā arī nepieciešamo mērījumu rezultātu protokolu sagatavošanu, atbilstoši zemāk noteiktajai tehniskajai specifikācijai.
1. Pretendents darbus veic atbilstoši:
	1. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”;
	2. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
	3. Mērījumi veicami, izmantojot termokameru, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 58.punkta prasībām.
2. Visiem izmantotajiem materiāliem, darba instrumentiem, darba aprīkojumam jābūt sertificētiem, ar CE marķējumu un jāatbilst spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
3. Pretendents visus darbus veic saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un drošas elektroizbūves noteikumiem.
4. Pretendents, veicot darbus, ievēro ugunsdrošības un elektrodrošības prasības, pielietojot aprīkojumu un tehnoloģijas, kā arī ievērojot aizsardzību pret īsslēgumiem un elektrības pārslodzēm.
5. Veicot darbus, pretendents ievēro visas nepieciešamās darbu veikšanas tehnoloģijas un, darbu veikšanas laikā, neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un citus objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.
6. Pretendents nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
7. Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, drošas darba vides nodrošināšanu.
8. Pretendents, pēc darbu veikšanas, sakopj darba vietu, savāc visus darba procesā radušos būvgružus un nodrošina to utilizāciju.

10.Veicot darbu nodošanas – pieņemšanas procedūru, tik sastādīts Pieņemšanas – nodošanas akts, sagatavota un iesniegta izpilddokumentācija, t.sk., Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu veikšanas akts, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6.pielikumam, ar visiem aktā minētajiem pievienojamajiem dokumentiem (darba veikšanas tiesības apliecinošu dokumentu, mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopiju, elektroinstalācijas pieslēgumu shēmu).

1. **Darbi jāveic šādos Jelgavas novada pašvaldības (turpmāk – JN) objektos:**

| *N.p.k.* | *Objekta nosaukums* | *Objekta platība, m2* | *Objekta adrese* | *Atbildīgā kontaktpersona, tālr.* | *Piezīmes* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaļenieku kultūras nams | 883 | Centra iela1, Zaļenieku pagasts | Alfrēds Reblis, 27231142Pēteris Čepulis, 26428219 | Darba apjoms norādīts 16.1.punktā  |
| 2. | Zaļenieku bibliotēka | 98 |
| 3. | Nākotnes bibliotēkas ēka  | 110 | Skolas ielā 6, Nākotne, Glūdas pagasts | Pēteris Limanāns, 28364414Pēteris Čepulis, 26428219 | Darba apjoms norādīts 16.2.punktā |
| 4. | Bramberģes bibliotēka | 80 | Upes iela 12, p/n Nākotne, Glūdas pagasts  | Pēteris Limanāns, 28364414Pēteris Čepulis, 26428219 | Darba apjoms norādīts 16.3.punktā |
| 5 | Aktivitāšu centrs | 350 |
| 6. | Nākotnes Saietu nams  | 335 | Skolas iela 14A/6, Nākotne, Glūdas pagasts | Darba apjoms norādīts 16.4.punktā |
| 7. | “Zīlēni”, muzejs | 107 | Poķi, Platones pagasts | Edgars Krūmiņš, 26565337Jānis Šteinbergs, 28313550 | Darba apjoms norādīts 16.5.punktā |
| 8. | Vilces bibliotēka | 95,6 | Skolas iela 8, Vilces pagasts | Mārtiņš Vīpulis, 26430730Andris Kļimovskis, 22045168 | Darba apjoms norādīts 16.6.punktā  |
| 9. | Ķīves bibliotēka | 126,3 | Ķīves skola, Vilces pagasts | Darba apjoms norādīts 16.7.punktā  |
| 10. | Bērzvircavas Tautas nams | 799.5 | Upes iela 1, Bērzvircava, Sesavas pagasts | Sandra Zeimule, 27234231Andris Kļimovskis, 22045168 | Darba apjoms norādīts pieslēguma shēmā (ieskanēta 1.1.pielikumā) |
| 11. | Vecsvirlaukas bibliotēka | 74 | Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pagasts | Armands Fridrihsons, 26106900,Jānis Šteinbergs, 28313550 | Darba apjoms norādīts 16.8.punktā |
| 12. | SARC “Eleja”, Bērnu un ģimenes atbalsta centrs,“Kamenīte” pirmsskolas izglītības iestāde | 2847 | Parka iela 11, Elejas pagasts | Nellija Veinberga, 2708431Andris Kļimovskis, 22045168 | Darba apjoms norādīts pieslēguma shēmā (Ieskanēta 1.2.pielikumā) |
| 13. | SARC “Eleja”, Veco ļaužu ēka | 266,9 | Lietuvas iela 19, Elejas pagasts | Darba apjoms norādīts 16.9.punktā  |
| 14. | SARC “Eleja”, Jauniešu māja | 153.4 | Lietuvas iela 19A, Elejas pagasts | Darba apjoms norādīts 16.10.punktā  |
| 15. | Vircavas vsk., Sporta halle | 871 | Vircavas sporta halle, Vircava, Vircavas pagasts | Gunta Zajankovska, 26827881Jānis Šteinbergs, 28313550 | Darba apjoms norādīts 16.11.punktā |
| 16. | Vircavas pagasta pārvalde | 1320 | „Kamenes”, Vircava, Vircavas pagasts | Darba apjoms norādīts 16.12.punktā |
| 17. | Svētes pagasta pārvalde | 246,7 | Dzirnavu iela 1, Svētes pagasts | Sarmīte Ņikiforova, 29800747Jānis Šteinbergs, 28313550 | Darba apjoms norādīts 16.13.punktā |
| 18. | Tautas izglītības un attīstības centrs Agape | 176 | Lielsvētes iela 18-8K, Svētes pagasts | Darba apjoms norādīts 16.14.punktā  |
| 19. | Jēkabnieku bibliotēka | 156,1 | Straumes iela 3, Svētes pagasts | Darba apjoms norādīts 16.15.punktā |
| 20. | Aktivitāšu centrs “Līvbērze”  | 75 | Jelgavas iela 4B, Līvbērzes pagasts | Smaida Verza, 26849158Daina Majoka, 27868795 | Darba apjoms norādīts 16.16.punktā |
| 21. | Līvbērzes pagasta pārvalde | 349,3 | Jelgavas iela 9A, Līvbērzes pagasts | Lauris Ovsjanko, 22462612Daina Majoka, 27868795 | Darba apjoms norādīts 16.17.punktā |
| 22. | Kalnciema vidusskolas Radošā māja | 170.54 | Kalnciema skola, Valgunde, Valgundes pagasts | Aldis Laumanis, 27871675Daina Majoka, 27868795 | Darba apjoms norādīts 16.18.punktā, kā arī pievienota pieslēguma shēma (ieskanēta 1.3.pielikumā) |
| 23. | Vircavas vsk., Lielvircavas filiāle | 2227 | "Lielvircavas pamatskola", Lielvircava, Platone | Eva Fišere, 29486038Jānis Šteinbergs, 28313550Lauris Rudzītis, 26694637 | Darba apjoms norādīts 16.19.punktā |
| 24. | Vircavas vsk., Platones filiāle | 3021 | "Platones pamatskola", Platone | Darba apjoms norādīts 16.20.punktā |
| 25. | Sesavas pamatskolas Sporta halle | 1006.7 | Skolas iela 1, Sesavas pagasts | Ināra Nikolajeva, 27234234Andris Kļimovskis, 22045168 | Darba apjoms norādīts iepriekš veikto mērījumu protokolā (Ieskanēts 1.4.pielikumā) |
| 26. | Elejas vidusskola | 4008 | Meža prospekts 5, Elejas pagasts | Uldis Atmanis, 29694301Andris Kļimovskis, 22045168 | Darba apjoms norādīts iepriekš veikto mērījumu protokolā (Ieskanēts 1.5.pielikumā) |
| 27. | Elejas vidusskolas Darbmācības korpuss | 279 |
| 28. | Elejas vidusskola | 720 | Lietuvas 34, Elejas pagasts | Darba apjoms norādīts iepriekš veikto mērījumu protokolā (Ieskanēts 1.6.pielikumā) |
| 29. | Staļģenes vidusskola | 5160 | Skolas iela 2, Staļģene Jaunsvirlaukas pagasts | Armands Fridrihsons, 26106900Jānis Šteinbergs, 28313550 | Darba apjoms norādīts 16.21.punktā |
| 30. | Platones pagasta pārvalde | 473 | Atspulgu iela 4, Platones pagasts | Lauris Rudzītis, 26694637Jānis Šteinbergs, 28313550 | Darba apjoms norādīts 16.22.punktā |
| 31. | Lielplatones Tautas nams | 572.19 | Mazplatones iela 2, Lielplatones pagasts | Rihards Salcevičs 28685423 Andris Kļimovskis 22045168 | Darba apjoms norādīts pieslēguma shēmā (ieskanēta 1.7.pielikumā) |
| 32. | Lielplatones pagasta pārvalde  | 1416.1 | Alejas iela 7, Lielplatones pagasts | Rihards Salcevičs 28685423 Andris Kļimovskis 22045168 | Darba apjoms norādīts 16.23.punktā |

1. **Darba apjoms:**
	1. **Zaļenieku kultūras nams, Zaļenieku bibliotēka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 58 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 77 |
| 3 | Elektosadales  | 14 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 144 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Nākotnes bibliotēkas ēka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 86 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 72 |
| 3 | Elektosadales  | 5 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 52 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 1 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Bramberģes bibliotēka, Aktivitāšu centrs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 132 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 56 |
| 3 | Elektosadales  | 9 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 95 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | 1 |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 5 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Nākotnes Saietu nams**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 62 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 96 |
| 3 | Elektosadales  | 3 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 28 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 1 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **“Zīlēni”, muzejs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 53 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 20 |
| 3 | Elektosadales  | 5 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 53 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 4 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Vilces bibliotēka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 12 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 8 |
| 3 | Elektosadales  | 2 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 18 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Ķīves bibliotēka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 10 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 6 |
| 3 | Elektosadales  | 2 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 15 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Vecsvirlaukas bibliotēka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 13 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 11 |
| 3 | Elektosadales  | 2 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 20 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **SARC “Eleja”, Veco ļaužu ēka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 42 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 12 |
| 3 | Elektosadales  | 2 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 56 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 1 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | 4 |

* 1. **SARC “Eleja”, Jauniešu māja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 18 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 10 |
| 3 | Elektosadales  | 2 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 36 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 1 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Vircavas vsk., Sporta halle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 14 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 46 |
| 3 | Elektosadales  | 5 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 81 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 1 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Vircavas pagasta pārvalde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 89 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 101 |
| 3 | Elektosadales  | 10 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 277 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | 6 |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 7 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | Notiek izbūve |

* 1. **Svētes pagasta pārvalde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 36 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 8 |
| 3 | Elektosadales  | 1 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 13 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 1 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Tautas izglītības un attīstības centrs Agape**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr. |  |
| Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 17 |
| 2 | Elektosadales | 1 |
| 3 | Apgaismes armatūras slēdži | 10 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 23 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Jēkabnieku bibliotēka**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 8 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 5 |
| 3 | Elektosadales  | 1 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 5 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Aktivitāšu centrs “Līvbērze”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 133 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 33 |
| 3 | Elektosadales  | 2 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 53 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 3 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Līvbērzes pagasta pārvalde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 20 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 6 |
| 3 | Elektosadales  | 1 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 14 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 2 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Kalnciema vidusskolas Radošā māja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 12 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 20 |
| 3 | Elektosadales  | 4 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 32 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | 8 |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Vircavas vsk., Lielvircavas filiāle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 90 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 70 |
| 3 | Elektosadales  | 4 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 259 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 2 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Vircavas vsk., Platones filiāle**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 54 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 20 |
| 3 | Elektosadales  | 2 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 137 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | 2 |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 2 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Staļģenes vidusskola**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 69 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 190 |
| 3 | Elektosadales  | 16 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 369 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | 8 |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Platones pagasta pārvalde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 38 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 36 |
| 3 | Elektosadales  | 3 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 68 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | - |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | - |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | - |

* 1. **Lielplatones pagasta pārvalde (muiža)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Iekārtu elektroinstalāciju savienojumu vietas | Skaits |
| 1 | Kontaktu ligzdas  | 70 |
| 2 | Drošinātāju skaits elektrosadalēs | 38 |
| 3 | Elektosadales  | 4 |
| 4 | Apgaismes armatūras  | 84 |
| 5 | Elektroiekārtu skaits (stacionārās urbmašīnas, virpas u.c.) | nav |
| 6 | Virtuves elektroiekārtas (plītis, el.katli u.c.) | Ir ( netiek ekspluatēti) |
| 7 | Zibens aizsardzības kontūru novadu savienojumi | 8 |

1. **Darba uzdevums:**
2. Visu komunālo un abonentu kabeļu mērījumi jāveic, saskaņā ar šo darba uzdevumu.
3. Darbi jāveic saskaņā ar 24.10.2002. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija”.
4. Darbi jāveic, lai netraucētu iestādes darba vai mācību procesu (pārsvarā tie ilgst no plkst. 8:00 līdz 17:00), visi darbi jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo kontaktpersonu.
5. Darbi jāveic, ņemot vērā darbu apjomus un saskaņā ar laika grafiku.
6. Pirms darbu veikšanas jāsastāda elektroinstalācijas pieslēgumu shēma. Shēmā jāatzīmē visi drošinātāji, vadi un kabeļi, t.sk., kabeļi, kas pirms tam nebija identificēti.
7. Mērījumi jāveic, izmantojot atbilstoši sertificētu termokameru.
8. Visi drošinātāji jāmarķē atbilstoši shēmai.
9. Jāveic kontaktu profilakse un smērēšana, pārejas pretestības pārbaude.
10. Par veiktajiem mērījumiem noformējams pārbaudes akts, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 6.pielikumam.
11. Fotofiksācijas jāveic pirms un pēc mērījuma izpildes gadījumos, ja mērījumu veikšanas punktā ir nobīdes no pieļaujamās normas, pievienojot īsu komentāru ar rekomendējamo darbību veikšanu problēmas novēršanai.
12. Izpilddokumentācijā jāidentificē zemējuma esamība mērījumu punktos.
13. Shēmām jābūt ielaminētām un ielīmētām sadalēs.
14. Par kabeļu pievienojumiem pēc mērījumu veikšanas atbild mērījumu veicējs.
15. Izpilddokumentāciju jāizsniedz Pasūtītājam 2 (divos) eksemplāros un CD formātā.
16. Abonenti jābrīdina 3 (trīs) dienas iepriekš pirms mērījumu veikšanas.
17. Elektroenerģijas pārtraukums nedrīkst pārsniegt 30 min un mērījumus ar elektroenerģijas pārtraukumu drīkst veikt tikai ārpus iestāžu darba laika (pārsvarā tie ilgst no plkst. 8:00 līdz 17:00).

**Pretendents**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts, paraksta atšifrējums, datums

Līguma 2.pielikums

6. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 19. aprīļa

noteikumiem Nr. 238

**Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudes** **akts**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(akta sastādīšanas datums)

|  |  |
| --- | --- |
| Objekta nosaukums un adrese |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Darba norises vieta  |  |
| (norāda, vai mērījumi veikti visā objektā vai atsevišķās objekta daļās) |

|  |  |
| --- | --- |
| Darba pasūtītājs |  |
| (norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu) |

|  |  |
| --- | --- |
| Darba veicējs |  |
| (norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu) |

Mēraparāta tehniskie dati

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Tips | Numurs | Kalibrēšanas sertifikāta numurs |
|  |  |  |  |

Klimatiskie apstākļi mērījumu veikšanas gaitā

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Darba veikšanas datums | Gaisa temperatūra (°C) | Gaisa mitrums (%) |
|  |  |  |

Šis akts sastādīts par to, ka darba veicējs veica elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumus, kā arī elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmas pārbaudi, kuras rezultātā konstatēts:

**1. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu rezultāti**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tīkla tips, elektro­instalācijas atrašanās vieta\* | Kabeļa marka, dzīslu skaits, mērījuma vieta – grupa un nosaukums | Tīkla sprie­gums (V) | Pārbau­des sprie­gums (V) | Izolācijas pretestība (MΩ) | Aizsargierīces tips un nominālie parametri | Atzinums\*\* |
| L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N | L2-N | L3-N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* Ierakstus veic saskaņā ar elektroinstalācijas shēmu.

\*\* Norāda atbilstību pievienoto elektroiekārtu ekspluatācijai – "atbilst" vai "neatbilst".

Norādījumi par turpmāko ekspluatāciju

**2. Elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestības** **pārbaude**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Ierīces atrašanās vieta un pārbaudes vieta | Pretestība (Ω) | Atzinums |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Norādījumi par turpmāko ekspluatāciju

**3. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p. k. | Zibensaizsardzības sistēmas elementa atrašanās vieta | Pretestība (Ω) | Atzinums |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Norādījumi par turpmāko ekspluatāciju

Paraksti:

|  |  |
| --- | --- |
| Darba veicējs: |  |
| (vārds, uzvārds, paraksts) |

|  |  |
| --- | --- |
| Akta eksemplāru saņēma: |  |
| (darba pasūtītāja vārds, uzvārds, paraksts) |

Piezīmes.

1. Aktam pievieno:

1.1. darba veikšanas tiesības apliecinošu dokumentu;

1.2. mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopiju;

1.3. elektroinstalācijas shēmu.

2. Zemējuma kontūra pretestība nedrīkst pārsniegt 10 Ω.

3. Elektroiekārtu, zemējumietaises un zemējumvada vai metāliskās saites nepārtrauktības pretestība nedrīkst pārsniegt 0,4 Ω.

4. Izolācijas pretestības vērtība atkarībā no elektroinstalācijas nominālā sprieguma.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nominālais spriegums (V) | Pārbaudes līdzspriegums (V) | Izolācijas pretestība (MΩ) |
| Drošības un aizsardzības mazsprieguma ķēdēs | 250 | ≥ 0,5 |
| Līdz 500 V (ieskaitot), tai skaitā funkcionālā mazsprieguma ķēdēs | 500 | ≥ 1,0 |
| Virs 500 V  | 1000 | ≥ 1,0 |