Tehniskā specifikācija SARC Jaunsvirlaukas filiāle

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pozīcija | Tehniskās specifikācijas apraksts | Skaits | Izmēri | Attēls |
| 1. | Divdurvju drēbju skapis ar veramām durvīm | a) Materiāls : LKSP 18 mm aplīmēta ar 2 mm PVC ( gaiša koka tekstūra);  b )Skapja mugursiena 3 mm MDF (gaišs vai koka tekstūru);  c) Metāla rokturi;  d) Skapis sadalīts divās daļās. Kreisajā pusē 5 plaukti, labajā pusē augšā plaukts, zem kura metāla stienis 25 mm – diametrs priekš pakaramajiem;  e) Durvis no lamināta, aplīmēta ar 2 mm ABS maliņu;  f) Viras skapim  ( blum vai analogs); | 4 gb. | 1750x950x500 |  |
|