**Kalnciema pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte”**

**MĒBEĻU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS APRAKSTS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Mēbeļu nosaukums** | **Mēbeļu apraksts** | **Izmērs (mm)** | **Vienību**  **skaits** | **Mēbeļu attēls** |
| 1. | Bērnu galds | Četrvietīgs bērnu galds. Taisnstūra galds ar regulējamām (izvelkamām) galda kājām. Lamināta galda virsma vismaz 18mm bieza aplīmēta ar nodilumizturīgu2mm biezu ABS maliņu ar noapaļotiem stūriem R=70. Galda virsmas **krāsa: kļava**  Galda kājas – hromētas caurules.  Caurules sieniņas biezums – 1.5mm  Galda kājas **krāsa: dzeltena** | Galda garums: 1100  Galda dziļums: 650  Galda augstums: 420 – 570 | 5 |  |
| 2. | Bērnu krēsliņš | Bērnudārza krēsliņš izgatavots no priedes masīvkoka. Stabils, izturīgs, krēsls ar noapaļotiem stūriem. Krēsla platums 30.5cm Krēsla dziļums 30cm Sēdes/krēsla augstums 29/57cm  Krēsliņa apdarei izmantota bezkrāsaina laka, matēta  Sēdes vietas krāsa: sarkana laka, matēta | Krēsla platums: 300  Krēsla dziļums: 300  Sēdes/krēsla augstums: 26/52 | 18 |  |
| 3. | Bērnu galds | Divvietīgs bērnu galds izgatavots no 16 un 22 mm bieza laminēta kokskaidu saplākšņa LKSP. Taisnstūra galda virsma ar noapaļotiem stūriem R=70, 2mm bieza ABS malas apdare.  Mēbeļu detaļu redzamās sānu malas ir aplīmētas ar paaugstinātas stiprības, 2 mm ABS/PVC materiālu.  **Krāsa: ķirsis** | Galda garums: 1100  Galda dziļums: 500  Galda augstums: 500 | 4 |  |
| 4. | Plaukts ar 18 plastmasas atvilktnēm | Plaukts paredzēts dažādu mācību līdzekļu uzglabāšanai rotaļu telpā.  Taisnstūra plaukts ar divām starpsienām izgatavots no laminētas kokskaidu plātnes. Nesošo elementu biezums 18mm.  **Krāsa: ķirsis**  Plastmasas kastes dziļums 75mm, garums 330mm, platums 270mm.  Kastu krāsa dažāda:  6 sarkanas  6 zilas  6 dzeltenas | Plaukta garums: apmērām 940  Plaukta augstums: apmērām 660  Plaukta dziļums: apmērām 380mm  Precīzus plaukta izmērus saskaņot ar pasūtītāju | 1 |  |
| 5. | Stūra datora galds | Galds ar plauktu procesoram 250 mm platu kreisā pusē, vienu vaļējo plauktu 150mm un trīs vienāda izmēra atvilktnēm labā pusē. Izbīdāmais panelis tastatūrai.  Galda virsmas biezums vismaz 25mm, pārējo elementu biezums vismaz 15mm. Ar laminātu pārklāta kokskaidu plātne, 2mm bieza ABS malu apdare. Galda virsma labajā pusē ir izvirzīta uz 200mm un noapaļota. | Galda virsmas izmērs kreisa puse: garums 1350mm, platums 600mm  Galda virsmas izmērs laba puse:  garums 1600mm  platums 450mm  Atvilktnes:  platums 450mm  garums 450mm  Galda augstums 750mm  **Krāsa: dižskābardis** | 1 |  |
| 6. | Biroja krēsls | Uz ritenīšiem, grozāms biroja krēsls ar roku balstiem un augstuma regulēšanu. Apšuvuma materiāls - mākslīgā āda. Krustenis no metāla.  **Krāsa: brūna** |  | 1 |  |
| 7. | Plaukts dokumentiem | Plaukts trīs plauktu ailes. Ar laminātu pārklāta kokskaidu plātne, ne mazāk kā 2mm bieza ABS malu apdare. Nesošo elementu un plauktu biezums vismaz 18mm.  Divas apakšējās plauktu ailes slēgtas 16mm lamināta durvīm.  **Krāsa: ķirsis** | Augstums: 800  Dziļums: 350  Garums: 800  Vaļēja plaukta augstums: 320 mm  Slēgto plauktu augstums: 240 mm | 2 |  |