**Kalnciema pagasta vidusskolas**

**MĒBEĻU PASŪTĪJUMA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Izstrādājuma nosaukums** | **Izmēri** | **Mēbeļu apraksts** | **Daudzums**  **(gab.)** |
| 1. | **Skolēnu krēsls**  http://www.l-bizness.lv/components/com_virtuemart/shop_image/product/AA2%20stul%20s%20regulirovkoi.png | Augstumu regulējums 38/42/46cm | Krēsls ar augstuma regulējamu.  Materiāls – 9 mm biezs, lakots liekts līmēts finieris, krāsa Nr.2  Metāla karkass ir nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju, krāsa –RAL 6029. | 16 |
| 2. | **Skolēna sols**  http://www.l-bizness.lv/components/com_virtuemart/shop_image/product/dvuhmestnaja%20parta%20s%20regulirovkoj.png | Augstuma regulējums  64/70/76cm | Divvietīgs sols ar augstuma regulējumu.  Materiāls – metāla karkass, kas ir nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju - krāsa –RAL 6029.  18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne, krāsa – R5108 dižskābardis  Galda virsma ir apstrādāta ar 2 mm biezu ABS plastikāta malu.  Darba virsmas stūri noapaļoti. | 8 |
| 3. | **Pusslēgts plaukts, plats**  http://www.l-bizness.lv/components/com_virtuemart/shop_image/product/4%20stellaz%20poluzakritij%20wirokij.png | Plaukta dziļums-  45 cm  Augstums - 196 cm  Platums – 85 cm | Pusslēgts plats plaukts ar trim atvērtiem augšējiem plauktiņiem un durvīm apakšā. Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne, krāsa - R5108 dižskābardis | 4 |
| 4. | **Skapītis pusslēgtais, plats**  http://www.l-bizness.lv/components/com_virtuemart/shop_image/product/5%20tumba%20poluzakritaja%20wirokaja.png | Plaukta dziļums-  45 cm  Augstums – 122,4 cm  Platums – 85 cm | Plats skapītis ar vienu atvērto plauktu un durvīm apakšā. Materiāls – 18 mm bieza laminēta kokskaidu plāksne - R5108 dižskābardis | 2 |