Tehniskās specifikācijas „Mēbeļu iegāde Līvbērzes pagasta Aizupes pamatskolai un Līvbērzes vidusskolai”

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Preces nosaukums | Preces apraksts | Skaits |
|  | Galds – papildgalds ½ no apaļa | Laminēta skaidu plāksnes virsma 25 mm bieza, aplīmēta ar 2mm biezu ABS maliņu, tonis- kļava; galda izmēri: garums 1600±50 mm: augstums 750 ±50mm, dziļums 800mm., galda kājas – hromētas metāla kājas ar diametru 50mm, stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamānāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS NE 527-2 | 2 |
|  | Divpusēji bibliotēkas grāmatu plaukti | Laminēta skaidu plāksnes virsma **25** mm bieza, aplīmēta ar 2mm biezu ABS maliņu, tonis- kļava; plaukta izmēri: garums 900±50mm, platums 550 ±50mm, augstums 1800±50mm, regulējamas kājas plauktu stabilizācijai, plauktiem iespējama augstuma regulācija, plauktu ailes piemērotas grāmatām, dokumentiem, stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamānāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS NE 527-2 | 10 +10 |
|  | Skolotāja galds | Laminēta skaidu plāksnes virsma **25** mm bieza, aplīmēta ar 2mm biezu ABS maliņu, tonis- kļava; galda izmēri: garums 1200 ±50mm, platums 600 ±50mm, augstums 730±20mm, 4 atvilktnes, augšējā slēdzama atvilkņu vadotnes: lodīšu vadotnes ar pilnu atvilktnes atvērumu. Atvilkņu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standartam LVS NE 14074 prasībām, stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamānāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS NE 527-2 | 1 |
|  | Skolēnu galdi, divvietīgi | Materiāls – metāliskais karkass, kas nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju, virsma - laminēta skaidu plāksnes virsma **25** mm bieza, aplīmēta ar 2mm biezu ABS maliņu, tonis- gaišs; galda izmēri: garums 1300 ±50mm, platums 500 ±50mm, augstums regulējams no 640-740mm, āķi somām (2gab.), plaukts grāmatām, stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamānāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS NE 527-2 | 68 |
|  | Skolēnu galdi, vienvietīgi | Materiāls – metāliskais karkass, kas nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju, virsma - laminēta skaidu plāksnes virsma **25** mm bieza, aplīmēta ar 2mm biezu ABS maliņu, tonis- gaišs; galda izmēri: garums 650 ±10mm, platums 500 ±50mm, augstums regulējams no 640-740mm, āķi somām, plaukts grāmatām, stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamānāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS NE 527-2 | 50 |
|  | Skolēnu krēsli | Materiāls – metāliskais karkass, kas nokrāsots ar pulvera tehnoloģiju, virsma - 9 mm bieza lakota liekti līmēta finiera izmēri: platums 430 ±10mm, dziļums 350 ±10mm, augstums regulējams 750-850mm, sēdes augstums 350-450mm, krāsa pieskaņota galda virsmai. | 186 |
|  | Bērnu koka krēsls | Materiāls laminēts saplāksnis, platums 300 ±10 mm, dziļums 300 ±10 mm, augstums 360mm | 35 |
|  | Bērnu galds | Metāla karkass ar regulējamu augstuma kājiņām, laminēta skaidu plāksnes virsma **25** mm bieza, aplīmēta ar 2mm biezu ABS maliņu, galda izmēri: garums 1200 ±50mm, platums 600mm | 6 |
|  | Četrvietīga izvelkama gulta bez virsmas | Gultu komplekts ar četrām izvelkamām gultām. Mēbeles izgatavotas no priedes masīvkoka, pārklātas ar laku. Apakšējās trīs gultas aprīkotas ar ritenīšiem un izvelkamas no augšējās gultas. Gultas padziļinātas ar atbalsta redelēm. Izmantotā materiāla biezums 23 mm | 7 |
|  | Bērnudārza galds ar atvilktni | Koka karkass, laminēta skaidu plāksnes virsma **25** mm bieza, aplīmēta ar 2mm biezu ABS maliņu, galda izmēri: garums 700 ±10mm, platums 700±10 mm, augstums 540± 10 mm, ar izvelkamām atvilktnēm grāmatām, atvilkņu vadotnes: lodīšu vadotnes ar pilnu atvilktnes atvērumu. Atvilkņu mehāniskā izturība un ilgizturība atbilstoši standartam LVS NE 14074 prasībām, stiprinājuma furnitūrai jābūt vizuāli nepamānāmai un jānodrošina mehānisko slodžu izturību saskaņā ar standartu LVS NE 527-2 | 21 |
|  | Bērnudārza krēsls regulējams | Koka karkass, bērzs, izmēri: platums 320mm, dziļums 320mm, sēdes/krēsla augstums 200-340/520-620 mm | 21 |
|  | Galds ar taburetēm skolas ēdnīcai | **Skolas ēdnīcas ēdamgalds 1800x800xH750mm** /sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules ar regulējamiem balstiem; galda virsma no mitrumizturīga laminēta finiera ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu, ar taburešu turētājiem/**Taburete 280x280xH440mm** /sametināts metāla karkass no taisnstūra tērauda caurules, sēdekļa virsma no mitrumizturīga laminēta finiera ar noapaļotiem stūriem ar PVH maliņu  Komplektā četras taburetes ar taburešu turētājiem vienā pusē un četras taburetes otrā pusē. Komplekts: 1 galdi ar 9 krēsli (viena taburete būs atsevišķi liekama galda galā bez taburetes turētāja). | 7 |
|  | Taburetes skolas ēdnīcai | Materiāls laminēts saplāksnis, platums 420 ±10 mm, dziļums 420 ±10 mm, augstums 450mm, apaļas formas diametrā 350mm, iespējams salikt vienu virs otras | 70 |