SARC Kalnciema filiāles mēbeļu pasūtījuma tehniskā specifikācija

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pozīcija | Apraksts | Skaits | Izmēri |
| 1. | Drēbju skapis un slēdzams skapītis | 1. Materiāls skapim: LKSP 18 mm aplīmēta ar 2 mm PVC (gaiša koka tekstūra) 2. Bīdāmo durvju mehānisms (INDEKO); 3. Skapja mugursiena 3 mm MDF (gaišs vai ar koka tekstūru); 4. Materiāls slēdzamam skapītim: LKSP 18 mm aplīmēta ar 2 mm PVC (gaiša koka tekstūra); 5. Slēdzene skapītim; 6. Metāla rokturītis skapītim; 7. Viras skapītim (blum vai analogs) | 1 | 2100x1750x600 (skapim)  830x450x600 (slēdzamam skapītim) |
| 2. | Skapis veļai un apģērbam | 1. Materiāls skapim: LKSP 18 mm aplīmēta ar 2 mm PVC (gaiša koka tekstūra) 2. Bīdāmo durvju mehānisms (INDEKO); 3. Plaukti: LKSP 18 mm aplīmēta ar 2 mm PVC (gaiša koka tekstūra); 4. Metāla stienis drēbju pakaramajiem; 5. Skapja mugursiena 3 mm MDF (gaišs vai ar koka tekstūru); | 1 | 2500x2800x700 |
| 3. | Galdi | 1. Materiāls: priedes koka virsma ar koka kājām; 2. Zem galda kājām grīdu sargājošas pēdiņas. | 10 | 80x70x70 |